Canon Color Network ScanGear V2.71
- Windows 及 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。
1. 功能
Color Network ScanGear 是 32 位元 TWAIN 相容掃描器驅動程式，可讓網路上的電腦將 Canon imageRUNNER ADVANCE、iR C、imagePRESS、iR（配備有彩色掃描器）或 MF 系列數位影印機作為網路掃描器使用。
其包含下列軟體。
ScanGear Tool
這可讓使用者選取要用於掃描之網路掃描器的裝置名稱。
也可讓使用者切換軟體的顯示語言。
Network ScanGear 驅動程式
這是可從 TWAIN 相容應用程式存取的掃描器驅動程式。
2. 您需要的項目
必要硬體
電腦
- 任何執行上述系統的電腦
硬碟空間
- 正確執行上述系統所需的硬碟空間
主記憶體
- 正確執行上述系統所需的記憶體容量
- 顯示器解析度至少達到 640 x 480（建議使用 800 x 600 或以上），建議使用可顯示 256 色或以上的解析度
- 透過乙太網路或 Token Ring 提供 TCP/IP 或 UDP/IP 通訊協定的網路主機配接器
- Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF 系列彩色數位影印機
- 配備有彩色掃描器的 Canon iR 系列數位影印機
必要軟體
需要下列其中一個系統：
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
- Color Network ScanGear 與 Windows Server 2008 Server Core 不相容。
- 若您使用的是 Windows 2000、XP、Server 2003、或 Server 2003 R2，則 Color Network ScanGear 不支援 IPv6。
3. 幾個有關用量的一般秘訣
- 根據您使用的應用程式，您可能會在掃描期間遭遇記憶體不足或類似的錯誤，或者，當您在掃描大量影像或超大型影像時，您可能會注意到掃描速度減緩。此外，作業系統可能無法正常運作。
這種情況下，請遵循下列指南：
(1) 刪除不必要的檔案或是將硬碟新增到系統中，以確保您的硬碟擁有足夠的儲存空間。
(2) 以較低的解析度設定掃描影像。
(3) 將記憶體 (RAM) 新增到您的系統中。
(4) 針對您系統允許的可能最大設定來設定虛擬記憶體。
(5) 將原稿分為幾份，然後個別掃描。
- 請一律先關閉 Color Network ScanGear 主視窗後，再結束上層應用程式。
- 搭配使用 Color Network ScanGear 時，如果系統資源減少，則 Color Network ScanGear 主視窗顯示可能會毀損。
- Color Network ScanGear 主視窗中顯示的像素數目可能會與上層應用程式中顯示的像素數目稍有不同。
- 使用某些應用程式，顯示掃描進度的 Color Network ScanGear 主視窗或對話方塊可能會包含上層應用程式在背景中顯示的訊息，而且可能顯示上層應用程式所執行的掃描或擷取已經中斷。在此情況下，按一下上層應用程式主視窗，將視窗帶到最前端來。
- 安裝或解除 Color Network ScanGear 時，請一定要以管理員身份登入。管理員以外的使用者無法安裝或解除安裝這個驅動程式。
- 當限制使用者使用 Color Network ScanGear 時，請在限制使用者可覆寫的資料夾中安裝 Color Network ScanGear。
- 若作業系統隨附 Windows 防火牆功能，且已經啟用，則需要一些時間完成掃描。在 Windows 防火牆對話方塊的 [例外] 表單中，確認是否已經將 UDP 連接埠註冊為例外。這類例外通常會在軟體安裝時自動註冊。若尚未註冊正確的 UDP 連接埠，則必須手動註冊。
取決於使用的作業系統版本與系統設定，上述程序可能會各有不同。
- 對於 Windows XP/Server 2003：
(1) 按一下 [開始]，指向 [控制台]，然後依次選取 [資訊安全中心]、[管理下列的安全性設定：] 下的 [Windows 防火墻]。
(2) 在 [Windows 防火牆] 對話方塊的 [例外] 表單中，按一下 [新增連接埠]。
(3) 在 [新增連接埠] 對話方塊中進行下列設定，然後按一下 [確定]。
[名稱]：輸入名稱
[連接埠編號]： 56338
選取 [UDP]
(4) 按一下 [確定]，並關閉 [Windows 防火牆] 對話方塊。
- 對於 Windows Vista/Server 2008：
(1) 按一下 [開始]，指向 [控制台]，然後選取 [允許程式通過 Windows 防火墻]。
(2) 在 [Windows 防火牆] 對話方塊的 [例外] 表單中，按一下 [新增連接埠]。
(3) 在 [新增連接埠] 對話方塊中進行下列設定，然後按一下 [確定]。
[名稱]：輸入名稱
[連接埠編號]： 56338
[通訊協定]：選取 [UDP]
(4) 按一下 [確定]，並關閉 [Windows 防火牆] 對話方塊。
- 對於 Windows 7：
(1) 按一下 [開始]，指向 [控制台]，然後依次選取 [系統及安全性]、[Windows 防火牆] 下的 [進階設定]。
(2) 在 [具有進階安全性的 Windows 防火牆] 頁中選取 [輸入規則]，按一下 [新增規則]。
(3) 在 [新增輸入規則精靈] 中選取 [連接埠]，按一下 [下一步]。
(4) 選取 [UDP]，在 [特定本機連接埠] 中輸入 56338，按一下 [下一步]。
(5) 選取 [允許連線]，按一下 [下一步]。
(6) 只選取 [私人]，按一下 [下一步]。
(7) 在 [名稱] 中輸入名稱 ，按一下 [完成]，關閉 [新增輸入規則精靈]。
- 如果您使用的是配有 Windows 防火牆的作業系統，且啟用了 Windows 防火牆設定以使用 ScanGear Tool，請按一下 [Windows 防火牆] 對話方塊中的 [例外] 索引標籤 -> 按一下 [新增程式] -> 新增 ScanGear Tool (SgTool.exe)。如果您使用 ScanGear Tool 時，並未將之新增到 Windows 防火牆例外，則可能會顯示警示訊息。
- 根據您使用的印表機型號，掃描的影像可能會比您所指定的尺寸大。
- 根據您使用的印表機型號，掃描的影像可能會不符合您所指定的尺寸大小，而導致在一個或更多的邊緣上出現空白。
- 根據您使用的印表機型號，可能無法指定掃描區域。
- 如果您使用的作業系統中沒有安裝要求顯示語言的字體，則軟體可能不會正確的顯示。
- 如果利用選取 [插入] 菜單下的 [圖片] - [從掃描器或照相機] 打開 [從掃描器或數位相機插入圖片] 對話方塊來執行掃描，並按一下 [插入] 按鈕，則 Microsoft Office 2003/2007 環境下可能會出現一個錯誤。在此情況下，請使用 [自訂插入] 按鈕來代替 [插入] 按鈕。
- 根據您使用的印表機型號，可能無法為 [頁面尺寸] 選取 [自動]。
- 若使用設定了光學文字辨識 (OCR) 功能的 Acrobat 7.0 或 8.0 來進行掃描，掃描影像可能會無法正確顯示。
此時，可使用下列其中一項方法來避免發生這項問題。
掃描時請勿使用光學文字辨識 (OCR) 功能，等到掃描完畢後再對掃描影像進行光學文字辨識 (OCR)。
使用光學文字辨識 (OCR) 功能時，請變更選用設定。
掃描時變更色彩模式。
掃描時變更文件設定類型。
- 若設定了 [自動調整方向]，可能無法正確調整韓文或中文 (簡體中文或繁體中文) 文件。
若想不使用 [自動調整方向] 而變更韓文或中文文件的方向，請設定 [方向]，並手動變更文件方向，或旋轉掃描器原稿台玻璃上的文件。
- 此驅動程式只能用於支援 TWAIN 的應用程式。
TWAIN Toolkit 免責聲明及限制
TWAIN Toolkit 是以現狀散佈。TWAIN Toolkit 的開發人員及散佈者明確聲明不負所有默示、明示或法令保證的責任，包括但不限於適售性、不侵害他人權益以及適合某特定用途之責任。開發人員及散佈者對任何直接、開接、特殊、附隨或衍生的傷害，而導致重製、修改、散佈或其他 TWAIN Toolkit 的用法，概不負責。

Copyright Canon Inc. 2010