Canon Color Network ScanGear Version 2.71
- Windows et Windows Vista sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
1. Caractéristiques
Color Network ScanGear est un pilote de scanner 32 bits compatible TWAIN qui permet aux ordinateurs d'un réseau d'utiliser un copieur numérique Canon de série imageRUNNER ADVANCE, iR C, imagePRESS, iR (équipé d'un scanner couleur) ou MF en tant que scanner réseau.
Il se compose des logiciels suivants.
ScanGear Tool
Cet outil permet à l'utilisateur de sélectionner le nom de périphérique du scanner sur le réseau et de l'utiliser pour la numérisation.
Il permet aussi à l'utilisateur de changer la langue d'affichage du logiciel.
Pilote Network ScanGear
Ce pilote de scanner est accessible depuis les applications compatibles TWAIN.
2. Configuration nécessaire
Configuration matérielle requise
Ordinateur
- Tout ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus
Espace disque
- Quantité d'espace disque nécessaire au bon fonctionnement des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus
Mémoire
- Quantité de mémoire nécessaire au bon fonctionnement des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus
- Moniteur de résolution supérieure ou égale à 640 x 480 (800 x 600 ou plus recommandée), pouvant afficher 256 couleurs ou plus
- Un adaptateur hôte pour réseau fournissant les protocoles TCP/IP et UDP/IP sur Ethernet ou Token Ring
- Un copieur numérique couleur Canon de série imageRUNNER ADVANCE, iR C/imagePRESS/MF
- Un copieur numérique Canon de série iR équipé d'un scanner couleur
Configuration logicielle requise
Vous devez disposer de l'un des systèmes suivants :
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
- Color Network ScanGear n'est pas compatible avec Windows Server 2008 Server Core.
- Sous Windows 2000, XP, Server 2003 et Server 2003 R2, Color Network ScanGear ne prend pas en charge IPv6.
3. Conseils généraux d'utilisation
- Selon le type d'application utilisé, vous risquez de rencontrer des erreurs de type mémoire insuffisante ou équivalentes lors de la numérisation ou de remarquer un ralentissement de la vitesse de numérisation lorsque vous numérisez un grand nombre d'images (ou une image particulièrement grande). Le système d'exploitation risque aussi de ne pas fonctionner correctement.
Dans ce cas, respectez les consignes suivantes :
(1) Vérifiez que votre disque dur contient suffisamment d'espace de stockage, en supprimant les fichiers inutiles ou en ajoutant un disque dur à votre système.
(2) Numérisez les images en réduisant la résolution.
(3) Ajoutez de la mémoire vive (RAM) à votre système.
(4) Paramétrez l'option de mémoire virtuelle sur la valeur maximale prise en charge par votre système.
(5) Subdivisez les originaux en plusieurs ensembles que vous numériserez séparément.
- Fermez toujours la fenêtre principale de Canon Network ScanGear avant de quitter l'application parent.
- Si les ressources système diminuent alors que vous utilisez Color Network ScanGear, des problèmes d'affichage peuvent se produire dans la fenêtre principale de Color Network ScanGear.
- Le nombre de pixels visibles dans la fenêtre principale de Color Network ScanGear peut être légèrement différent du nombre de pixels apparaissant dans l'application parente.
- Dans certains cas, la fenêtre principale de Color Network ScanGear ou la boîte de dialogue de progression de la numérisation peut recouvrir les messages générés en arrière-plan par l'application parente, ce qui peut vous amener à croire que la numérisation ou l'acquisition du document par cette application a été interrompue. Dans ce cas, cliquez sur la fenêtre de l'application parent pour l'afficher (ainsi que les fenêtres associées) au premier plan.
- Lorsque vous installez ou désinstallez Color Network ScanGear, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur. Seuls les administrateurs sont autorisés à installer ou à désinstaller ce pilote.
- Lorsqu'un utilisateur disposant de droits d'accès restreints utilise Color Network ScanGear, vous devez installer Color Network ScanGear dans un dossier où cet utilisateur est autorisé à écraser des fichiers.
- Si le système d'exploitation comprend la fonction Pare-feu Windows et que celle-ci a été activée, la finalisation du processus de numérisation peut prendre un certain temps. Vérifier si les ports UDP peuvent être enregistrés comme exceptions dans l'onglet [Exceptions] du pare-feu de Windows. Normalement, ces exceptions sont automatiquement enregistrées lors de l'installation. Si les ports UDP adéquats n'ont pas été enregistrés automatiquement, vous devez les enregistrer manuellement.
Les procédures ci-dessus peuvent varier en fonction de la version et des paramètres système du système d'exploitation utilisé.
- Sous Windows XP/Server 2003 :
(1) Sélectionnez [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Centre de sécurité]-[Gérer les paramètres desécurité pour :]-[Pare-feu Windows].
(2) Dans l'onglet [Exceptions] de la boîte de dialogue [Pare-feu Windows], cliquez sur [Ajouter un port].
(3) Dans la boîte de dialogue [Ajouter un port], définissez les paramètres comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur [OK].
[Nom] : Entrez un nom
[Numéro de port] : 56338
Sélectionnez [UDP]
(4) Cliquez sur [OK] et fermez la boîte de dialogue [Pare-feu Windows].
- Sous Windows Vista/Server 2008 :
(1) Cliquez sur [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Autoriser un programme via le Pare-feuWindows].
(2) Dans l'onglet [Exceptions] de la boîte de dialogue [Pare-feu Windows], cliquez sur [Ajouter un port].
(3) Dans la boîte de dialogue [Ajouter un port], définissez les paramètres comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur [OK].
[Nom] : Entrez un nom
[Numéro de port] : 56338
[Protocole] : Sélectionnez [UDP]
(4) Cliquez sur [OK] et fermez la boîte de dialogue [Pare-feu Windows].
- Sous Windows 7 :
(1) Cliquez sur [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Système et sécurité]-[Pare-feu Windows]-[Paramètres avancés].
(2) Sélectionnez [Règles de trafic entrant] dans l'onglet [Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité], puis cliquez sur [Nouvelle règle].
(3) Dans [Assistant Nouvelle règle de trafic entrant], sélectionnez [Port], puis cliquez sur [Suivant].
(4) Sélectionnez [UDP],entrez 56338 dans [Ports locaux spécifiques] etcliquez sur [Suivant].
(5) Sélectionnez [Autoriser la connexion] et cliquez sur [Suivant].
(6) Sélectionnez [Privé] uniquement etcliquez sur [Suivant].
(7) Entrez un nom dans [Nom] etcliquez sur [Terminer] pour fermer la boîte de dialogue [Assistant Nouvelle règle de trafic entrant].
- Si vous utilisez un système d'exploitation équipé du Pare-feu Windows et si les paramètres de ce dernier sont activés, pour utiliser l'outil ScanGear, cliquez sur l'onglet [Exceptions] de la boîte de dialogue [Pare-feu Windows] -> cliquez sur [Ajouter un programme] -> ajoutez l'outil ScanGear (SgTool.exe). Si vous utilisez l'outil ScanGear sans l'ajouter aux exceptions du Pare-feu Windows, un message d'avertissement peut s'afficher.
- Suivant le modèle de l'imprimante utilisée, il se peut que l'image scannée soit plus grande que le format de page spécifié.
- Suivant le modèle de l'imprimante utilisée, il se peut que l'image scannée ne soit pas bien adaptée au format de page spécifié, résultant en un espace blanc sur une ou plusieurs marges.
- Suivant le modèle de l'imprimante utilisée, il peut être impossible de spécifier la zone de balayage.
- Si les polices de caractères requises pour la langue d'affichage sélectionnée ne sont pas installées sur le système d'exploitation que vous utilisez, il se peut que ce logiciel ne s'affiche pas correctement.
- Une erreur peut se produire sous Microsoft Office 2003/2007 si vous effectuez la numérisation en sélectionnant [Image] - [À partir d'un scanneur ou d'un appareil-photo numérique] dans le menu [Insertion] pour ouvrir la boîte de dialogue [Insérer une image numérisée] et en cliquant sur le bouton [Insérer]. Le cas échéant, utilisez le bouton [Insertion personnalisée] plutôt que le bouton [Insérer].
- Suivant le modèle de l'imprimante utilisée, il peut être impossible de spécifier [Auto] pour [Format de page].
- Si vous effectuez une numérisation dans Acrobat 7.0 ou 8.0, avec la reconnaissance optique de caractères (OCR), il se peut que l'image obtenue ne s'affiche pas correctement.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour essayer de résoudre le problème.
N'utilisez pas la fonction de reconnaissance optique de caractères pendant la numérisation. Effectuez la reconnaissance optique de caractères sur l'image obtenue, une fois la numérisation terminée.
Lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance optique de caractères, modifiez les réglages en option.
Modifiez le mode couleur lors de la numérisation.
Modifiez le type de document lors de la numérisation.
- Si vous avez activé [Orientation - ajustement automatique], il se peut que les documents en coréen ou en chinois (simplifié ou traditionnel) ne soient pas correctement ajustés.
Si vous souhaitez modifier l'orientation d'un document en coréen ou en chinois sans utiliser [Orientation - ajustement automatique], activez [Orientation] et modifiez manuellement l'orientation du document ou faites pivoter le document sur la vitre d'exposition du scanner.
- Ce pilote est utilisable uniquement avec des applications qui prennent en charge TWAIN.
Clause de non-responsablité et restrictions de TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit est fourni "en l'état". Les développeurs et les distributeurs de TWAIN Toolkit excluent toute responsabilité explicite, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, les responsabilités implicites de commercialisation, de contrefaçon et d'adaptation à une utilisation particulière. En aucun cas, les développeurs ou les distributeurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects, résultant de la reproduction, de la modification, de la distribution ou de toute autre utilisation de TWAIN Toolkit.

Copyright Canon Inc. 2010