必ずお読みください !!Canon Color Network ScanGear V2.71

必ずお読みください !!
Canon Color Network ScanGear V2.71
Windows, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
1. 特長
Color Network ScanGearは、ネットワーク上にあるデジタル複合機 imageRUNNER ADVANCE/Color imageRUNNER/imagePRESS/imageRUNNER(カラースキャナー搭載機)/MFシリーズをネットワークスキャナーとして使用するためのTWAIN対応の32bitスキャナードライバーです。
次のソフトウェアで構成されています。
■ScanGear Tool
ネットワーク上のどのスキャナーでスキャンするのか、機種名を指定するためのソフトウェアです。
また、Network ScanGearの表示言語を切替えることもできます。
■Network ScanGearドライバー
TWAIN対応のアプリケーションから本ドライバーを選択して、画像データを読み取ることができます。
2. 必要なシステム環境
Color Network ScanGearは、以下のシステム環境でご利用になれます。
「ハードウェア」
・ 対応OSが動作するコンピューター
・ 640×480ドット以上(800×600ドット以上推奨)の表示解像度、256色以上の表示色数をもつディスプレイ
・ Ethernet上でTCP/IPおよびUDP/IPによる通信が可能なネットワークホストアダプター
・ Color imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE/imagePRESS/imageRUNNER(カラースキャナー搭載機)/MFシリーズ
「ソフトウェア」
次のいずれかのソフトウェアが必要です。
・ Microsoft Windows 2000 operating system
・ Microsoft Windows XP operating system
・ Microsoft Windows Server 2003 operating system
・ Microsoft Windows Vista operating system
・ Microsoft Windows Server 2008 operating system
・ Microsoft Windows 7 operating system
- Color Network ScanGearは、Windows Server 2008 Server Coreには対応しておりません。
- Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2003 R2をお使いの場合、Color Network ScanGearは、IPv6非対応となります。
3. 使用上の注意
・お使いのアプリケーションによっては、大量の画像やデータサイズの大きい画像をスキャンする場合、スキャン中にメモリー不足などのエラーが発生したり、スキャン速度が著しく低下することがあります。またOSの動作が不安定になることもあります。
この場合、次のような処理を行ってください。
- ハードディスク内の不要なファイルを整理するなど、十分な空き容量を確保する。またはハードディスクを増設する。
- 解像度の設定を下げてスキャンし直す。
- メモリーを増設する。
- 仮想メモリーサイズをなるべく大きめに設定する。
- 一度にスキャンする原稿の枚数を減らす
・ アプリケーションを終了させる前に、必ずColor Network ScanGearのメインウィンドウを閉じてください。
・ システムリソースが少なくなるとColor Network ScanGearメインウィンドウの表示が一部乱れることがあります。
・ Color Network ScanGear メインウィンドウに表示されたピクセル数と実際にアプリケーションに転送された画像のピクセル数が、若干異なることがあります。
・ アプリケーションによってはアプリケーションが表示するメッセージが、Color Network ScanGear メインウィンドウやスキャンの進み具合を示すダイアログボックスの裏に隠れてしまうため、Color Network ScanGearがメッセージの表示をせずにスキャンや転送を中止してしまったように見えることがあります。このときは、表示ウィンドウのフォーカスを切り替えてメッセージの表示を確認してください。
・ Color Network ScanGearのインストール、アンインストールを行うには、管理者(Administrator)としてログインしてください。管理者以外のユーザーはインストール、アンインストールを行うことはできません。
・ 制限ユーザーがColor Network ScanGearを使用するには、制限ユーザーに書き込み権限のあるフォルダにColor Network ScanGearをインストールしてください。
・ Windowsファイアウォール機能を持っているOSで設定を有効にしている場合、Network ScanGearドライバーを使用するには、Windowsファイアウォールの[例外]ページに、UDPポートを例外登録されているか確認してくださいしてください。通常はインストール時に自動で例外登録されます。例外登録されていない場合は、手動で例外登録をしてください。お使いのOSのエディションや環境設定によって、手順が異なります。
- Windows XP/Server 2003の場合
(1) [スタート]-[コントロールパネル]-[セキュリティ センター]-[セキュリティの設定の管理]-[Windowsファイアウォール]をクリックします。
(2) [Windowsファイアウォール]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]をクリックします。
(3) [ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。
[名前]：任意の名称
[ポート番号]：56338
[UDP]を選択
(4) [OK]をクリックし、[Windowsファイアウォール]ダイアログボックスを閉じます。
- Windows Vista/Server 2008の場合
(1) [スタート]-[コントロールパネル]-[Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。
(2) [Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]をクリックします。
(3) [ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。
[名前]：任意の名称
[ポート番号]：56338
[プロトコル]：[UDP]を選択
(4) [OK]をクリックし、[Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスを閉じます。
- Windows 7の場合
(1) [スタート]-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[Windowsファイアウォール]-[詳細設定]をクリックします。
(2) [セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール]ページで、[受信の規則]を選択し、[新しい規則]をクリックします。
(3) [新規の受信の規則ウィザード]で、[ポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
(4) [UDP]を選択し、[特定のローカルポート]に56338を入力して、[次へ]をクリックします。
(5) [接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。
(6) [プライベート]のみチェックし、[次へ]をクリックします。
(7) [名前]に任意の名称を入力し、[完了]をクリックして、[新規の受信の規則ウィザード]を閉じます。
・ Windowsファイアウォール機能を持っているOSで設定を有効にしている場合、ScanGear Toolを使用するには、Windowsファイアウォールの[例外]ページで[プログラムの追加]ボタンをクリックし、ScanGear Tool (SgTool.exe)を追加してください。追加しないでScanGear Toolをお使いになると、警告メッセージが表示される可能性があります。
・ お使いの機種によって指定した原稿サイズより大き目に読み取りを行う場合があります。
・ お使いの機種によって指定した原稿サイズに余白がつく場合があります。
・ お使いの機種によってスキャン範囲を指定できない場合があります。
・ 表示言語を選択する際、お使いのOSにその言語で使用するフォントがインストールされていない場合は、本ソフトウェアの表示が文字化けすることがあります。
・ Microsoft Office 2003/2007アプリケーションで、[挿入]－[図]－[スキャナまたはカメラから]を選択し、[スキャナまたはカメラから図を挿入]ダイアログの[挿入]ボタンを使用してスキャンを実行すると、エラーになる場合があります。この場合には、[カスタム挿入]ボタンを使用してスキャンを実行してください。
・ お使いの機種によっては、[原稿サイズ]で[自動]を指定できない場合があります。
・ Acrobat7.0、8.0で、OCRを設定してスキャンした場合に、画像が正しく表示されない場合があります。
この場合には、以下のような方法で回避できる場合があります。
- スキャン時にはOCRを設定せず、スキャンした後の画像にOCRを行う
- OCRを設定する時に、オプション設定を変更する
- スキャン時の[カラーモード]を変更する
- スキャン時の[原稿の種類]を変更する
・ [原稿向き自動補正]を設定したときに、韓国語と中国語(簡体/繁体)の原稿の場合は正しく補正できないことがあります。
韓国語と中国語(簡体/繁体)の原稿の向きを変えたい場合は、本機能を使用せず、[原稿向き設定]を設定して手動で原稿の向きを設定するか、スキャナー上に置いてある原稿の向きを変更します。
・ 本ドライバーはTWAINに対応しているアプリケーションのみで使用できます。
TWAIN Toolkitのご使用条件
The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2010