从佳能网站下载后安装 - 打印机驱动程序安装指南

0K0F-004
从佳能网站下载后安装
从佳能网站下载最新版本后安装打印机驱动程序。
1
以管理员账号登录到计算机。
2
从佳能网站下载打印机驱动程序 (http://www.canon.com/).
有关如何下载打印机驱动程序的更多信息，请参阅打印机的驱动程序下载页面。
3
解压下载的文件。
4
如果进行无线局域网连接，请将打印机连接到计算机。通过无线局域网连接
开始安装打印机驱动程序前，请使用下载文件包含的“MF/LBP Network Setup Tool”配置网络设置。
5
如果进行 USB 连接，请关闭打印机。
如果打印机开机时安装打印机驱动程序，可能不识别打印机。安装前务必关闭电源。
6
打开存储打印机驱动程序的文件夹。
32 位操作系统
[UFRII] [simplified_chinese] 下载文件的 [32BIT] 文件夹
64 位操作系统
[UFRII] [simplified_chinese] 下载文件的 [x64] 文件夹
如果不知道是指定 32 位版本还是 64 位版本的 Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012，请参阅查看位体系结构。
7
双击“Setup.exe”。
8
阅读许可协议，然后单击 [是] 表示同意。
9
安装打印机驱动程序。
无线局域网连接

1

选择 [标准]，选中 [重新激活处于休眠模式的打印机并搜索] 复选框，然后单击 [下一步]。
如果在 IPv6 环境中使用打印机，请单击 [详细设置] 选择 [标准 TCP/IP 端口] 单击 [确定]。
关于 [详细设置]
可选择端口类型。
[MFNP 端口]（仅用于 IPv4 环境）
这种端口可以自动检测打印机的 IP 地址。只要打印机和计算机属于同一子网，即使更改打印机的 IP 地址，也会保持连接。因此，每次更改 IP 地址不必添加新端口。如果在 IPv4 环境中使用打印机，请选择该设置。
[标准 TCP/IP 端口]
这是标准 Windows 端口。只要更改打印机的 IP 地址，必须添加新端口。

2

从 [打印机列表] 选中所要安装打印机的复选框。
如果要在 IPv6 环境中使用打印机，请单击 [IPv6 设备] 选项卡。
如果显示 [选择过程] 屏幕
如果已安装打印机驱动程序，在 [选择要安装的打印机] 屏幕之前会显示 [选择过程] 屏幕。对您的打印机，此处进行的选择对安装过程没有影响，只要单击 [下一步]。
如果未显示 [IPv6 设备] 选项卡
返回上一屏幕，并单击 [详细设置] 选择 [标准 TCP/IP 端口]。
如果 [打印机列表] 中未出现想要的打印机
无线局域网连接问题

3 | 选中 [设置打印机信息] 复选框，然后单击 [下一步]。

4

根据需要设置打印机信息，然后单击 [下一步]。
[打印机名称]
根据需要更改打印机名称。
[设置为默认值]
如果要将打印机用作默认打印机，请选中复选框。
[作为共享打印机使用]
如果要共享打印机（将执行安装的计算机用作打印服务器），请选中复选框。在打印机驱动程序安装过程中设置打印服务器

5

检查 [要安装驱动程序的打印机列表] 中的打印机信息，然后单击 [开始]。

开始安装打印机驱动程序。

USB 连接

1 | 选择 [USB 连接]，然后单击 [下一步]。
2 | 单击 [是]。

3

出现下面的屏幕时，使用 USB 电缆连接计算机和打印机（通过 USB 连接），然后打开打印机。

开始安装打印机驱动程序。

如果未开始安装 USB 连接问题

10
选中 [立即重新启动计算机] 复选框，然后单击 [重新启动]。
检查安装结果

如果已正确安装打印机驱动程序，打印机文件夹中将显示所安装打印机的图标（显示打印机文件夹）。

如果未显示图标 卸载打印机驱动程序（卸载打印机驱动程序）并从开始重新安装。