通过无线局域网连接 - 打印机驱动程序安装指南

0K0F-00K
通过无线局域网连接
通过无线局域网路由器将打印机连接到计算机。打印机和路由器是无线（通过无线电波）连接，所以无需局域网电缆。要进行无线局域网设置，请从计算机使用 MF/LBP Network Setup Tool。
开始前要检查的事项
配置无线局域网网络设置
开始前要检查的事项

| 计算机和路由器是否已正确连接？有关更多信息，请参阅所使用设备的说明手册，或联系制造商。 是否已在计算机上完成网络设置？如果未正确设置网络，即使执行以下剩余步骤，也无法在无线局域网中使用打印机。

信息泄露的风险 如果打印机连接至不安全的网络，您的个人信息可能会泄露给第三方，因为无线通信中使用的无线电波会覆盖附近任何地方，甚至穿透墙壁。您自行决定使用无线局域网连接，风险自负。 无线局域网安全标准 有关打印机支持的安全标准的信息，请参阅打印机随附的“电子手册”。

打印机不配备无线局域网路由器。请根据需要准备。 无线路由器必须符合 IEEE 802.11b/g/n 标准且能够以 2.4 GHz 带宽通信。有关更多信息，请参阅路由器配备的说明手册，或联系制造商。 如果在办公室内使用打印机，请咨询网络管理员。

配置无线局域网网络设置
1
以管理员账号登录到计算机。
2
启动 MF/LBP Network Setup Tool。
启动 MF/LBP Network Setup Tool 有两种方法：“从 CD-ROM/DVD-ROM 启动”和“从下载的文件启动”。
从 CD-ROM/DVD-ROM 启动
从下载的文件启动
3
按照屏幕中的说明配置无线局域网设置。
如有疑问，
单击屏幕左下方的 [有用提示]，显示疑难解答提示。