在打印服务器计算机上配置设置 - 打印机驱动程序安装指南

0K0F-007
在打印服务器计算机上配置设置
在要用作打印服务器的计算机上配置打印机共享设置。下列步骤假定：打算用作打印服务器的计算机上已安装了打印机驱动程序。如果尚未安装打印机驱动程序，请参阅在打印机驱动程序安装过程中设置打印服务器。

如果客户端计算机和打印服务器使用不同版本的操作系统（32 位或 64 位），可能无法通过网络安装打印机驱动程序。 如果要在域环境中设置打印服务器，请咨询您的网络管理员。

1
以管理员账号登录到计算机。
2
打开打印机文件夹。显示打印机文件夹
3
右键单击要设置的打印机图标，然后单击 [打印机属性] 或 [属性]。
4
单击 [共享] 选项卡，选择 [共享此打印机]，然后输入共享名称。
如果显示 [更改共享选项]
单击 [更改共享选项]。
5
根据需要安装其他驱动程序。
在通过打印服务器安装驱动程序（客户端设置）介绍的步骤中，如果要使用打印服务器在使用不同操作系统处理器版本（32 位或 64 位）的计算机上安装打印机驱动程序，该步骤是必需的。

1 | 单击 [其他驱动程序]。

2

选择其他驱动程序，然后单击 [确定]。
根据打印服务器的操作系统，如下所述选择其他驱动程序。

打印服务器 | 其他驱动程序
32 位操作系统 | 选择 [x64]。
64 位操作系统 | Windows XP/Server 2003 选择 [版本] 下的 [Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003]。 Windows Vista/7/8/Server 2008/ Server 2012 选择 [处理器] 下的 [x86]。

如果不知道是指定 32 位版本还是 64 位版本的 Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012，请参阅查看位体系结构。

3 | 将用户软件 CD-ROM/DVD-ROM 插入计算机光驱。 如果要使用从佳能网站下载的打印机驱动程序，请下载其他驱动程序（与打印服务器处理器版本不同的打印机驱动程序）。 显示 [CD-ROM/DVD-ROM 安装] 屏幕时，单击 [退出]。
4 | 单击 [浏览]。

5

指定存储其他驱动程序的文件夹，选择 Inf 文件，然后单击 [打开]。
如下所述指定存储其他驱动程序的文件夹。

| 打印服务器使用 32 位操作系统时 指定 [UFRII] [simplified_chinese] [x64] CD-ROM/DVD-ROM 或下载文件的 [驱动程序] 文件夹。
| 打印服务器使用 64 位操作系统时 指定 [UFRII] [simplified_chinese] [32BIT] CD-ROM/DVD-ROM 或下载文件的 [驱动程序] 文件夹。

6

单击 [确定]。

| 开始安装其他驱动程序，等到返回 [共享] 选项卡。

6
单击 [确定]。
在打印机驱动程序安装过程中设置打印服务器
如果使用无线局域网连接的打印机，可在安装打印机驱动程序的同时设置打印服务器。要将安装打印驱动程序的计算机设置为打印服务器，选择 [打印机信息] 屏幕中的 [作为共享打印机使用]，安装打印机驱动程序时会显示该屏幕。

如果使用 USB 连接的打印机，安装打印机驱动程序时就无法设置打印服务器。请在安装打印机驱动程序后，使用上述步骤设置打印服务器。

关于完整的安装步骤，请参阅安装。

[打印机信息] 屏幕

[作为共享打印机使用]
选中时，指定安装打印机驱动程序的计算机作为打印服务器。
[共享名]
输入共享打印机的名称。
[要添加的驱动程序]
单击可安装其他驱动程序。在通过打印服务器安装驱动程序（客户端设置）介绍的步骤中，如果要使用打印服务器在使用不同操作系统处理器版本（32 位或 64 位）的计算机上安装打印机驱动程序，其他驱动程序是必需的。

链接
通过打印服务器安装驱动程序（客户端设置）