Il est recommandé d'analyser de nouveau le fichier après cette étape.
Cette fonction ne crée pas de compression audio et effectue seulement une diminution ou augmentation du niveau audio.
Si la source utilise 4 canaux, seul les deux premiers seront utilisés pour l'analyse.