
登陆Linux shell，进入源码包的linux-xb目录，执行如下命令即可。
(编译生成的可执行程序路径为 ./target/xb_ether_tester.exe)

a) 编译pc版本
make


b) 交叉编译
例如编译arm版本，带上如下CROSS_COMPILE参数即可
make  CROSS_COMPILE=arm-linux-


c) 清空目标文件
make clean

