Copyright © Siemens AG 2008…2011 - All rights reserved.

Willkommen beim Primary Setup Tool (PST) - Version V4.1

Mit dem Primary Setup Tool (PST) können Sie SIMATIC NET Netzwerkkomponenten, Ethernet CPs, PROFIBUS CPs und Netzwerkübergängen Adressen und Netzparameter zuweisen.

Sie stellen damit die grundsätzliche Kommunikationsfähigkeit der Komponenten am jeweiligen Netz ohne weitere Projektierwerkzeuge her.

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweis zur Liesmich-Datei

2 Betriebssysteme

2.1 Unterstützte Betriebssysteme

2.2 Upgrade auf neuere Windows-Betriebssysteme

2.3 Mehrere Betriebssysteme pro Rechner

3 Mengengerüst

4 Gerätehinweise

4.1 CP 443-1EX40 V1

4.2 CP 1512

4.3 CP 443-1EX11

4.4 CP 1616

5 Hilfestellung

5.1 Installation des DLC-Protokolls

5.2 Netzwerkkarte ist im Primary Setup Tool nicht sichtbar

5.3 Keine Baugruppe gefunden oder vorhandene Baugruppe ist nicht sichtbar

5.4 Baugruppe/Komponente ist nach dem Laden nicht sichtbar

5.5 Meldung "Es wurde keine Station im Netzwerk erkannt"

5.6 Fehlermeldung "Unterstützte Schnittstellen: 4"

5.7 Fehlermeldung "Es ist ein Fehler im unterlagerten Treiber aufgetreten"

5.8 Fehlermeldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte Funktion wiederholen."

5.9 Web-Browser zeigt nicht die Konfigurationsseite des INC an

5.10 Router-Adresse

5.11 Abbrechen des Setup

5.12 Downgrade Primary Setup Tool V4.1 auf Primary Setup Tool V4.0

SIMATIC und SIMATIC NET sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zweck die Rechte der Inhaber verletzen können.

# 1 Hinweis zur Liesmich-Datei

Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Primary Setup Tool sorgfältig diese Liesmich-Datei.

Die Hinweise in der Liesmich-Datei enthalten aktuelle Zusatzinformationen über das Produkt.
Sie ergänzen die Erläuterungen in den Handbüchern.

Die Liesmich-Datei ist nach der Installation im Startmenü aufrufbar.

Start > SIMATIC > Produkt-Hinweise > [Sprache] > Primary Setup Tool - Liesmich

Das Primary Setup Tool finden Sie zum Download im Internet unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19440762.

Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Primary Setup Tool.

# 2 Betriebssysteme

## 2.1 Unterstützte Betriebssysteme

Das Primary Setup Tool kann unter den folgenden Betriebssystemen installiert und ausgeführt werden:

· 32-bit-Betriebssysteme

Windows XP Professional SP3

Windows 7 Professional / Ultimate SP1

· 64-bit-Betriebssysteme

Windows 7 Professional / Ultimate

Windows Server 2008 Standard Server R2

## 2.2 Upgrade auf neuere Windows-Betriebssysteme

1. Deinstallieren Sie das Primary Setup Tool.

2. Führen Sie das Upgrade auf das neue Windows Betriebssystem durch.

3. Installieren Sie das Primary Setup Tool.

## 2.3 Mehrere Betriebssysteme pro Rechner

SIMATIC NET PC-Software-Produkte werden nur auf Rechnern unterstützt, auf denen nur ein (1) Betriebssystem installiert ist.

Rechner mit mehreren wählbaren Betriebssystemen sind nicht zugelassen.

# 3 Mengengerüst

PST ermöglicht die Erfassung von bis zu 2000 Teilnehmern am Netz.

# 4 Gerätehinweise

## 4.1 CP 443-1EX40 V1

Baugruppen vom Typ CP 443-1EX40 V1 liefern als Router Adresse immer 0.0.0.0 zurück, auch falls eine anders lautende Adresse projektiert wurde. Im Primary Setup Tool wird nach dem Durchsuchen des Netzwerks die Option "Router verwenden" unter "Ind. Ethernet-Schnittstelle" für diesen Baugruppentyp immer deaktiviert sein.

## 4.2 CP 1512

Beim Betrieb des Primary Setup Tool über einen CP 1512, der über einen PCI CardBus Controller angeschlossen ist, kann es vorkommen, dass vereinzelt DLC- oder DCP-Telegramme verloren gehen.

Das kann zur Folge haben:

· Eine Baugruppe wird nicht in der Liste gefundener Teilnehmer angezeigt.
Abhilfe: Wiederholen Sie in diesem Fall das Durchsuchen des Netzwerks.

· Beim Durchsuchen des Netzwerks erscheint die Meldung "Die Baugruppe ist nicht erreichbar..."
Abhilfe: Bestätigen Sie die Meldung.
Die Baugruppe wird in der Liste angezeigt.
Das Laden von Parametern auf diese Baugruppe ist möglich.

· Beim Laden der Parameter auf die Baugruppe erscheint die Meldung "Die Baugruppe ist nicht erreichbar".
Abhilfe: Prüfen Sie in dem Fall, ob die Parameter erfolgreich übertragen wurden, indem Sie Netzwerk > Durchsuchen starten.
Wiederholen Sie gegebenenfalls das Laden.

## 4.3 CP 443-1EX11

Baugruppen vom Typ CP 443-1EX11, die ihre MAC-Adresse über die Projektierung zugewiesen bekommen, verlieren diese, wenn ihnen über das DLC-Protokoll eine IP-Adresse zugewiesen wird. Wenn die projektierte MAC-Adresse beibehalten werden soll, vergeben Sie die IP-Adresse nur über die Projektierung mit STEP 7.

## 4.4 CP 1616

Der Betrieb von Baugruppen vom Typ CP 1616 als Netzwerkkarte ist nicht zugelassen.

# 5 Hilfestellung

Nachfolgend werden einige Problemfälle beschrieben, die bei der Anwendung des Primary Setup Tool auftreten können.

## 5.1 Installation des DLC-Protokolls

Bei der Installation des Primary Setup Tool kann das DLC-Protokoll mitinstalliert werden.

· Hinweis:
Das DLC-Protokoll wird bei 64-bit-Betriebssystemen nicht unterstützt. Das DLC-Protokoll wird weder beim Setup noch beim Betrieb des Primary Setup Tool angeboten.

Um das Durchsuchen des Netzwerkes nicht unnötig zu verlängern, sollten Sie das DLC-Protokoll nur dann installieren, wenn sich in Ihrem Netzwerk Baugruppen befinden, die nur das DLC-Protokoll nicht aber das DCP-Protokoll unterstützen.

Dies sind folgende Siemens-Baugruppen:

· CP 443-1 (6GK7 443-1EX10 und 6GK7 443-1EX11)

· Optical/Electrical Switch Module OSM/ESM (6GK1 105…)

## 5.2 Netzwerkkarte ist im Primary Setup Tool nicht sichtbar

Wird unter dem Menübefehl Einstellungen -> Netzwerkkarte die entsprechende Netzwerkkarte nicht angezeigt, "keine Ethernetkarte" angezeigt oder erfolgt bei diesem Menüpunkt keinerlei Anzeige, so kann dies folgende Ursachen haben:

· Die entsprechende Netzwerkkarte ist nicht gesteckt/installiert bzw. es ist keine Netzwerkkarte gesteckt/installiert.

· Die Netzwerkkarte(n) wurde(n) über die Systemsteuerung oder im BIOS deaktiviert.

· Weder das DCP- noch das DLC-Protokoll sind für die vorhandene Netzwerkkarte aktiviert.

· Das TCP/IP-Protokoll wurde für die Netzwerkkarte deaktiviert.

· Eine nicht mehr vorhandene Netzwerkkarte ist im Windows-Gerätemanager noch bekannt.
Um diesen Konflikt zu beseitigen, gehen Sie so vor:
1. Wählen Sie im Gerätemanager "Ansicht -> ausgeblendete Geräte anzeigen"
2. Deinstallieren Sie die veralteten Einträge
3. Booten Sie den PC neu.
Es kann noch erforderlich sein, PST neu zu installieren.

## 5.3 Keine Baugruppe gefunden oder vorhandene Baugruppe ist nicht sichtbar

Die vorhandenen Baugruppen/Komponenten werden über einen Broadcast-Dienst im Netzwerk gesucht.

Diese melden sich dann mit ihrer MAC-Adresse.

Der Broadcast-Dienst wird nach 3 Telgrammwiederholungen und 10 Sekunden Antwortzeit abgebrochen.

Mögliche Fehlerursachen:

· Die vorhandene Baugruppe/Komponente erfüllt nicht die Anforderungen zur Kommunikation mit PST.

· Das DLC-Protokoll ist nicht installiert.
Die Installation des DLC-Protokolls ist im Projektierungshandbuch, Primary Setup Tool beschrieben.

· Es liegt eine hohe Netzlast/Auslastung des Netzes vor.
Abhilfe: Wiederholen Sie den Menübefehl Netzwerk > Durchsuchen;

## 5.4 Baugruppe/Komponente ist nach dem Laden nicht sichtbar

Je nach Baugruppentyp kann es bis zu einer Minute dauern, bis die Baugruppe nach dem Laden wieder reagiert.
Abhilfe:
- Führen Sie erneut den Menübefehl Netzwerk > Durchsuchen durch.
- Verwenden Sie den Menübefehl Baugruppe > Aktualisieren
Anmerkung: Indem Sie den Anzeigemodus "Gefundene Stationen beibehalten" wählen, werden die Geräte immer unter Angabe des Zeitpunktes des letzten Erreichens angezeigt.

## 5.5 Meldung "Es wurde keine Station im Netzwerk erkannt"

Wird nach Ausführen des Menübefehls Netzwerk > Durchsuchen die Meldung "Es wurde keine Station im Netzwerk erkannt“ ausgegeben, obwohl Baugruppen, die über eine voreingestellte MAC-Adresse verfügen, im Netz erreichbar sind, so kann dies folgende Ursachen haben:

· Es wurde nicht die richtige Netzwerkkarte ausgewählt.

· Für die ausgewählte Karte ist eines der Protokolle deaktiviert.

· Das DLC-Protokoll ist nicht installiert.
Abhilfe: Die Installation des DLC-Protokolls ist im Projektierungshandbuch, Primary Setup Tool beschrieben.

## 5.6 Fehlermeldung "Unterstützte Schnittstellen: 4"

Wird beim Aufruf des Menübefehls Einstellungen -> Netzwerkkarte die Fehlermeldung "Unterstützte Schnittstellen: 4" ausgegeben, so kann dies folgende Ursache haben:

· Es sind mehr Netzwerkkarten über die Systemsteuerung Ihres PC angemeldet, als tatsächlich in Ihrem PC vorhanden sind. Es dürfen nur die tatsächlich im PC vorhandenen Netzwerkkarten in der Systemsteuerung angemeldet sein.

## 5.7 Fehlermeldung "Es ist ein Fehler im unterlagerten Treiber aufgetreten"

Wird beim Ausführen des Menübefehls Netzwerk > Durchsuchen die Fehlermeldung "Es ist ein Fehler im unterlagerten Treiber aufgetreten" ausgegeben, so kann dies folgende Ursache haben:

· Es ist nicht die richtige Version des DCP- oder DLC-Treibers installiert.
Abhilfe: Wenden Sie sich an den Support.

## 5.8 Fehlermeldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte Funktion wiederholen."

Wird beim Ausführen des Menübefehls Baugruppe -> Laden die Fehlermeldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte Funktion wiederholen." ausgegeben, so kann dies folgende Ursachen haben:

· Die Netzwerkkarte, die Sie in Ihrem PC ausgewählt haben, wurde über die Systemsteuerung oder im BIOS deaktiviert.

· Die angesprochene Baugruppe befindet sich noch im Hochlauf.

## 5.9 Web-Browser zeigt nicht die Konfigurationsseite des INC an

Erscheint beim Ausführen des Menübefehls Baugruppe > INC Browser starten im Browser die Seite "Die Seite kann nicht angezeigt werden", so kann das folgende Ursache haben:

· Keine der im PC vorhanden Netzwerkkarten liegt im gleichen Subnetz wie der INC.
Abhilfe: Stellen Sie die Subnetzmaske Ihrer Netzwerkkarte auf das Subnetz des INC ein oder benutzen Sie einen Router, der die beiden Subnetze verbindet.

## 5.10 Router-Adresse

Es kann vorkommen, dass bei den Parametern der Ethernet-Schnittstelle eine andere Router-Adresse als die projektierte Adresse angezeigt wird. Das ist dann der Fall, wenn die Baugruppe aktuell einen anderen als den projektierten Router verwendet.

## 5.11 Abbrechen des Setup

Beim Abbrechen des Setup bleiben eventuell bereits kopierte Dateien im Installationsverzeichnis zurück. Es wird empfohlen, das Setup einmal komplett auszuführen und das Primary Setup Tool gegebenenfalls über den Eintrag "Primary Setup Tool" unter Systemsteuerung > Software zu deinstallieren.

## 5.12 Downgrade Primary Setup Tool V4.1 auf Primary Setup Tool V4.0

1. Deinstallieren Sie Primary Setup Tool V4.1

2. Installieren Sie Primary Setup Tool V4.0