主页 > 扫描 > 使用 Lenovo 设备上的扫描按钮进行扫描 > 使用 ControlCenter4 更改扫描按钮设置 (Windows®)

### 使用 ControlCenter4 更改扫描按钮设置 (Windows®)

1. 点击任务栏中的 (ControlCenter4) 图标，然后点击打开。
2. 点击设备设置选项卡。
3. 点击设备扫描设置按钮。
   出现设备扫描设置对话框。
4. 点击您想更改其“扫描到”操作的选项卡 (图像、电子邮件或文件)。
5. 根据需要更改设置。
6. 点击确定。

每个选项卡代表一种扫描保存位置，如下表所述。

若要更改“扫描到”设置，请点击相应选项卡并自定义所需设置。

选项卡名称 | 相应功能
--- | ---
图像 | 扫描到图像
电子邮件 | 扫描到电子邮件
文件 | 扫描到文件

设置 | 适用功能
图像 | 电子邮件 | 文件

文件类型
  选择扫描数据要使用的文件类型。

是

是

是

目标应用程序
  从下拉列表中选择目标应用程序。

是

-
-

目标文件路径
  点击更改可更改文件名的前缀和目标文件夹的路径。

是

是

-

文件名称
  如有需要，输入文件名的前缀。

是

是

是

在文件名中插入日期
  选择自动在扫描图像的文件名中插入日期。

是

是

是

目标文件夹
  点击文件夹图标，浏览并选择您想用于保存扫描文档的文件夹。

-
-

是

显示文件夹
  选择此选项可在扫描后自动显示目标文件夹。

-
-

是

文件大小
  调整扫描图像的数据压缩率。左右拖动文件大小滑块可更改文件大小。

是

是

是

分辨率
  从分辨率下拉列表中选择扫描分辨率。 分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。

是

是

是

扫描类型
  从一系列扫描颜色深度选项中选择扫描类型。
  - 自动
      用于任何类型的文档。 此模式会自动设定适合文档的颜色深度。
  - 黑白
      用于文本或艺术线条。
  - 灰色（误差扩散）
      用于照片图像或图形。 (误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。 黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)
  - 真灰色
      用于照片图像或图形。 由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。
  - 24位彩色
      用于创建色彩最精确的图像。 此模式使用多达 1680 万种色彩扫描图像，但所需内存最大，且传输时间最长。

是

是

是

文档尺寸
  从文档尺寸下拉列表中选择文档的精确尺寸。
  - 如果选择 1 至 2 (A4)，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

是

是

是

亮度
  向右或向左拖动滑块设定亮度级别，使图像变亮或变暗。 如果扫描的图像太亮，请降低亮度级别后重新扫描文档。 如果扫描的图像太暗，请提高亮度级别后重新扫描文档。 您还可以在相应字段中输入数值来设定亮度级别。

是

是

是

对比度
  向右或向左拖动滑块可提高或降低对比度级别。 级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。 您还可以在相应字段中输入数值来设定对比度级别。

是

是

是

默认值
  选择此选项将所有设置恢复为出厂默认值。

是

是

是

相关信息
  - 使用 Lenovo 设备上的扫描按钮进行扫描
  - 扫描照片和图像
  - 将扫描数据作为 PDF 文件保存至文件夹
  - 扫描到电子邮件附件

转到首页