主页 > 网络 > Lenovo 操作面板上的网络菜单 > TCP/IP

### TCP/IP

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
如果您使用网络接口电缆将设备连接到网络，请使用[有线局域网]菜单选项。 如果您将设备连接到无线以太网，请使用[无线网络]菜单选项。

引导方式

此选项控制设备如何获取 IP 地址。

自动

  在这种模式下，设备将会扫描网络查找 DHCP 服务器。 若查找到 DHCP 服务器，并且 DHCP 服务器给设备分配了 IP 地址，则设备将使用 DHCP 服务器所提供的 IP 地址。

  如果未查找到 DHCP 服务器，将使用 APIPA 协议设置 IP 地址。 首次启动后，设备将会花几分钟时间扫描网络查找服务器。

静态

  在这种模式下，必须手动分配设备的 IP 地址。 IP 地址输入后，将被锁定至分配的地址。

  若不想通过 DHCP、BOOTP 或 RARP 配置打印服务器，必须将引导方式设置为静态，使打印服务器有一个静态的 IP 地址。 这样可以防止打印服务器试图从这些系统中获取 IP 地址。

  若要更改引导方式，请使用设备操作面板、BRAdmin Light、网络基本管理或远程设置。

IP 地址

此字段显示设备当前的 IP 地址。 如果您已经将“引导方式”设置为“静态”，请输入您想分配给设备的 IP 地址 (请向网络管理员确认该 IP 地址是否可用)。 若选择了静态以外的方式，设备将会尝试使用 DHCP、BOOTP 或 RARP 协议确定其 IP 地址。

设备默认的 IP 地址可能会和网络的 IP 地址计算方式不兼容。 Lenovo 建议您与网络管理员联系，以获取与设备将连接的网络兼容的 IP 地址。

子网掩码

此字段显示设备当前使用的子网掩码。 若不使用 DHCP、BOOTP 或 RARP 获取子网掩码，请输入所需的子网掩码。 通过网络管理员检查所使用的子网掩码。

网关

此字段显示设备当前使用的网关或路由器地址。 若不使用 DHCP、BOOTP 或 RARP 获取网关或路由器地址，请输入您想要分配的地址。 若无网关或路由器，将此字段留空。 若不确定，请与网络管理员联系确认。

节点名称

您可以在网络上注册设备名称。 此名称通常称为 NetBIOS 名称，它通过 Windows® 因特网命名服务 (WINS) 服务器在网络上注册。

Lenovo 建议有线网络使用名称 "BRNxxxxxxxxxxxx"，无线网络使用名称 "BRWxxxxxxxxxxxx" (其中，"xxxxxxxxxxxx" 为本设备的 MAC 地址/以太网地址) (不超过 32 个字符)。

WINS 配置

此选项控制设备如何获取 WINS 服务器的 IP 地址。

自动
  自动使用一个 DHCP 请求为首选的和备用的 WINS 服务器确定 IP 地址。 若要使用此功能，必须将[引导方式]设置为[自动]或[DHCP]。

静态
  使用已指定的首选的和备用的 WINS 服务器的 IP 地址。

WINS 服务器

此选项管理 WINS 服务器的 IP 地址。

首选 (首选 WINS 服务器 IP 地址)
  此字段指定首选 WINS 服务器的 IP 地址。 若设定为非零值，设备将会与此服务器联系，并通过 Windows® 因特网命名服务注册其名称。

备用 (备用 WINS 服务器 IP 地址)

  此字段指定备用 WINS 服务器的 IP 地址。 这作为首选 WINS 服务器地址的备份地址。 若无首选 WINS 服务器，设备将会通过备用服务器注册。

  若设定为非零值，设备将会与此服务器联系，并通过 Windows® 因特网命名服务注册其名称。 若有首选 WINS 服务器，但是无备用 WINS 服务器，将此字段留空。

DNS 服务器

此选项管理域名系统 (DNS) 服务器的 IP 地址。

首选 (首选 DNS 服务器 IP 地址)
  此字段指定首选 DNS 服务器的 IP 地址。

备用 (备用 DNS 服务器 IP 地址)
  此字段指定备用 DNS 服务器的 IP 地址。 这作为首选 DNS 服务器地址的备份地址。 若无首选 DNS 服务器，设备将会与备用 DNS 服务器联系。

APIPA

如果选择[开]，当打印服务器无法通过设定的引导方式获取 IP 地址时，打印服务器将在 169.254.1.0 至 169.254.254.255 范围内自动指定一个链路本地 IP 地址。 如果选择[关]，当打印服务器无法通过设定的引导方式获取 IP 地址时，IP 地址保持不变。

IPv6

本设备兼容下一代因特网协议 IPv6。 此选项默认设置为[关]。 如果您想使用 IPv6 协议，请选择[开]。

- 如果您将[IPv6]设置为[开]，请关闭电源开关然后再重新打开，以启用 IPv6 协议。
- 将[IPv6]设置为[开]后，此设置将同时应用于有线和无线局域网接口。

相关信息
  - Lenovo 操作面板上的网络菜单

转到首页