主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n) > 使用现有的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络

### 使用现有的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
如果您尝试将本 Lenovo 设备与 Ad-Hoc 模式下拥有已配置 SSID 的计算机配对，请使用以下说明。

配置设备之前，Lenovo 建议您记录下您的无线网络设置。 在继续配置过程中需要这些信息。

1. 检查并记录正在连接的计算机当前的无线网络设置。
   您正在连接的计算机的无线网络设置必须设置为 Ad-Hoc 模式，且已配置了 SSID。 关于如何在 Ad-Hoc 模式下配置计算机的更多信息，请参见您的计算机附带的用户手册或联系网络管理员。

   网络名称 (SSID)

   通信模式 | 加密模式 | 网络密钥
   --- | --- | ---
   Ad-Hoc | 无 | -
   WEP |

   例如：

   网络名称 (SSID)
   HELLO

   通信模式 | 加密模式 | 网络密钥
   --- | --- | ---
   Ad-Hoc | WEP | 12345

   Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
2. 按功能。
3. 按 或 选择[网络]选项，然后按确认。
4. 按 或 选择[无线网络]选项，然后按确认。
5. 按 或 选择[安装向导]选项，然后按确认。
6. 显示[无线网络启用？]时，启用无线网络。
   此操作将启动无线安装向导。
7. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。 显示 SSID 列表时，按 或 选择所需 SSID。
8. 按 确认。
9. 输入 WEP 密钥，然后按 确认。
   要应用各项设置，选择[是]。 要取消设置，选择[否]。
   Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
10. 设备将尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。 设备将打印一份无线连接状态报告。 如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
(对于带有线网络功能的型号) 如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络安装完成。 若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，请在随机安装光盘的主菜单点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。

对于 Macintosh：

无线网络安装完成。 请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com)下载打印机驱动程序。 以安装操作设备所必需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n)
  - 无线网络报告错误代码

转到首页