主页 > 网络 > 高级网络功能 > 使用网络基本管理将时间与 SNTP 服务器保持同步 > 使用网络基本管理配置 SNTP 协议

### 使用网络基本管理配置 SNTP 协议

相关型号:M7256WHF
配置 SNTP 协议，使设备用于认证的时间与 SNTP 时间服务器保持同步。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。
   例如： http://192.168.1.2
3. 默认情况下不需要密码。 如果您已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 。
4. 点击网络选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的协议。
6. 选择 SNTP 复选框激活设置。
7. 在 SNTP 复选框旁边，点击高级设置，然后遵循以下说明进行操作：

   选项 | 说明
   状态 | 显示 SNTP 协议处于已启用或已禁用状态。
   SNTP服务器设置方式 | 选择自动或静态。
   - 自动

     如果您的网络中有 DHCP 服务器，SNTP 服务器将自动从 DHCP 服务器获取地址。

   - 静态

     输入您想使用的地址。

   首选SNTP服务器地址 备用SNTP服务器地址 | 输入服务器地址 (不超过 64 个字符)。 备用 SNTP 服务器地址用作首选 SNTP 服务器地址的备份。 若无首选服务器，设备将会与备用 SNTP 服务器联系。
   首选SNTP服务器端口 备用SNTP服务器端口 | 输入端口号 (1 至 65535)。 备用 SNTP 服务器端口用作首选 SNTP 服务器端口的备份。 若无首选端口，设备将会与备用 SNTP 端口联系。
   同步间隔 | 输入两次服务器同步尝试之间的小时数 (1 至 168 小时)。
   同步状态 | 确认最新的同步状态。

8. 点击提交。

相关信息
  - 使用网络基本管理将时间与 SNTP 服务器保持同步

转到首页