主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络

### 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

配置设备之前，Lenovo 建议您记录下您的无线网络设置。 在继续配置过程中需要这些信息。

1. 检查并记录正在连接的计算机当前的无线网络设置。

   网络名称 (SSID)

   网络密钥

   例如：

   网络名称 (SSID)
   HELLO

   网络密钥
   12345

   - 您的接入点/路由器可能支持使用多个 WEP 密钥，但本 Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
   - 设置过程中如果需要联系 Lenovo 特约维修站寻求帮助，请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。 我们无法帮助您确定此信息。
   - 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。
     如何查找上述信息
       - 请参见无线接入点/路由器附带的手册。
       - 初始 SSID 可能是制造商的名称或型号名称。
       - 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。
2. 按功能。
3. 按 或 选择[网络]选项，然后按确认。
4. 按 或 选择[无线网络]选项，然后按确认。
5. 按 或 选择[安装向导]选项，然后按确认。
6. 显示[无线网络启用？]时，启用无线网络。
   此操作将启动无线安装向导。
7. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。 显示 SSID 列表时，按 或 选择所需 SSID。
8. 按确认。
9. 执行以下操作中的一项：

   - 如果您正在使用需要网络密钥的认证和加密方法，请输入您在第一步中记录的网络密钥。

     输入 WEP 密钥，然后按确认应用各项设置。

     要应用各项设置，选择[是]。 要取消设置，选择[否]。

   - 如果您的认证方法为开放系统且加密模式为无，请转到下一步。
   - 如果您的无线局域网接入点/路由器支持 WPS，将显示[WPS 可用]。 若要使用自动无线模式连接本设备，请按 。 (如果选择[否]，请输入您在第一步中记录的网络密钥。) 显示[按路由器上的 WPS]时，按无线局域网接入点/路由器上的 WPS 按键，然后按两次 。
10. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。 设备将打印一份无线连接状态报告。 如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
(对于带有线网络功能的型号) 如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络安装完成。 若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，请在随机安装光盘的主菜单点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。

对于 Macintosh：

无线网络安装完成。 请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com)下载打印机驱动程序。 以安装操作设备所必需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法
  - 无线网络报告错误代码

转到首页