主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 配置 IP 地址的其他方式 > 使用 DHCP 配置 IP 地址

### 使用 DHCP 配置 IP 地址

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

动态主机配置协议 (DHCP) 是一种自动分配 IP 地址的机制。 如果网络中有 DHCP 服务器，打印服务器将自动从 DHCP 服务器获取 IP 地址，并使用任意与 RFC 1001 和 1002 兼容的动态名称服务来注册名称。

若不想通过 DHCP 配置打印服务器，必须将引导方式设置为静态，使打印服务器有一个静态的 IP 地址。 这样可以防止打印服务器试图从这些系统中获取 IP 地址。

若要更改引导方式，请使用设备操作面板上的[网络]菜单、BRAdmin Light 应用程序、远程设置 (M7256WHF) 或网络基本管理。

相关信息
  - 配置 IP 地址的其他方式
  - 使用 ARP 配置 IP 地址

转到首页