主页 > PC-FAX > PC-FAX (Windows®) > PC-FAX 概述 (Windows®) > 配置 PC-FAX (Windows®)

### 配置 PC-FAX (Windows®)

相关型号:M7255F / M7256HF / M7256WHF
使用 PC-FAX 发送传真前，在 PC-FAX设置对话框的每个选项卡中个性化设置发送选项。

1. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7)

     点击 (开始)>所有程序>Lenovo>Lenovo Utilities。

     点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。 点击左侧导航栏中的 PC-FAX 发送，然后点击 PC-FAX设置。

   - (Windows® 8)

     点击 (Lenovo Utilities)，然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。 点击左侧导航栏中的 PC-FAX 发送，然后点击 PC-FAX设置。

   出现 PC-FAX设置对话框。
2. 执行以下操作中的一项：
   - 点击用户信息选项卡，然后在各字段中输入用户信息。
     对于自定义传真标题和封页，每个 Microsoft® 帐户都有其自己的自定义用户信息屏幕。
   - 点击发送选项卡，然后在外线访问字段中输入访问外线所需的号码 (如有需要)。 选中包括标题复选框以添加标题信息。
   - 点击地址簿选项卡，然后从选择地址簿下拉列表选择您想用于进行 PC-FAX 的地址簿。
3. 点击确定。

相关信息
  - PC-FAX 概述 (Windows®)

转到首页