主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 使用 USB 接口电缆配置设备的无线网络

### 使用 USB 接口电缆配置设备的无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
使用 USB 接口电缆将本 Lenovo 设备连接到您的无线网络。 一旦连接完成，移除 USB 接口电缆。

1. 启动计算机，将随机安装光盘插入 CD-ROM 光驱中。
   - 对于 Windows®，请遵循以下说明。
   - 对于 Macintosh，请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com) 下载打印机驱动程序。 请遵循屏幕提示安装打印机驱动程序。
2. 将自动显示开始屏幕。
   出现型号名称屏幕时，选择本设备。
3. 将出现随机光盘主菜单。 点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。 如果您接受许可证协议，请点击是。
   请遵循屏幕提示进行操作。

   - (Windows® XP)

     如果 Lenovo 安装屏幕未自动出现，请转到我的电脑。 双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。

   - (Windows Vista® 和 Windows®7)

     如果 Lenovo 安装屏幕未自动出现，请转到计算机。 双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。

   - (Windows® 8)

     点击任务栏中的 (文件资源管理器) 图标，然后转到计算机 (这台电脑)。 双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。

   - 如果显示用户帐户控制屏幕，请执行以下操作中的一项：
     - (Windows Vista®) 点击允许。
     - (Windows® 7/Windows® 8) 点击是。
4. 选择无线网络连接，然后点击下一步。
5. 在检测到防火墙/防病毒软件屏幕中选择所需防火墙设置的单选按钮，然后点击下一步。
6. 选择是的，我有一根 USB 电缆可用于安装。单选按钮，然后点击下一步。
7. 显示 SSID 列表时，选择所需 SSID，具体取决于您的无线网络通信模式 (基础架构模式或 Ad-Hoc 模式)。
8. 请遵循屏幕提示配置设置。
   - 如果显示可以使用的无线网络屏幕时未显示您的 SSID，可能是您的接入点未设置为多址发送 SSID。 通过点击高级按钮手动添加您的 SSID，然后遵循屏幕提示输入名称(SSID)。
   - 若出现无线设置失败屏幕，请点击重试，然后重复上述步骤。
   - 设置过程中如果需要联系 Lenovo 特约维修站寻求帮助，请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。 我们无法帮助您确定此信息。
   - 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。
     如何查找上述信息
       - 请参见无线接入点/路由器附带的手册。
       - 初始 SSID 可能是制造商的名称或型号名称。
       - 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

完成无线设置后，安装程序将指导您完成操作设备所需的驱动程序和软件安装。 请点击安装对话框中的下一步，然后遵循屏幕提示进行操作。

相关信息
  - 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法

转到首页