主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n) > 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络

### 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
当配置为 Ad-Hoc 模式时，您必须从计算机连接到新的 SSID。

1. 按功能。
2. 按 或 选择[网络]选项，然后按确认。
3. 按 或 选择[无线网络]选项，然后按确认。
4. 按 或 选择[安装向导]选项，然后按确认。
5. 显示[无线网络启用？]时，启用无线网络。
   此操作将启动无线安装向导。
6. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。 按 或 选择[<新建 SSID>]选项，然后按确认。
7. 输入 SSID 名称，然后按确认。
8. 按 或 选择[Ad-hoc]选项，然后按确认。
9. 按 或 选择加密类型[无]或[WEP]，然后按确认。
10. 如果将加密类型选择为[WEP]选项，输入 WEP 密钥，然后按确认。
    Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
11. 要应用各项设置，选择[是]。 要取消设置，选择[否]。
12. 设备将尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。 设备将打印一份无线连接状态报告。 如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
(对于带有线网络功能的型号) 如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络安装完成。 若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，请在随机安装光盘的主菜单点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。

对于 Macintosh：

无线网络安装完成。 请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com)下载打印机驱动程序。 以安装操作设备所必需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n)
  - 无线网络报告错误代码

转到首页