主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络 > 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络

### 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

1. 按功能。
2. 按 或 选择[网络]选项，然后按确认。
3. 按 或 选择[无线网络]选项，然后按确认。
4. 按 或 选择[WPS w/PIN 代码]选项，然后按确认。
5. 显示[无线网络启用？]时，启用无线网络。
   此操作将启动无线安装向导。
6. 液晶显示屏上显示一个 8 位数的 PIN，然后设备开始搜索无线局域网接入点/路由器。
7. 使用联网的计算机，在您的浏览器中输入 "http://access point's IP address" (其中，"access point's IP address" 为用作注册器的设备的 IP 地址)。
8. 转到 WPS 设置页面，输入 PIN，然后遵循屏幕提示进行操作。
   - 注册器通常是无线局域网接入点/路由器。
   - 根据无线局域网接入点/路由器的品牌不同，设置页面也会有所不同。 更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的手册。

如果您将 Windows Vista®、Windows® 7 或 Windows® 8 计算机用作注册器，请完成以下步骤：

9. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows Vista®)

     点击 (开始)>网络>添加无线设备。

   - (Windows® 7)

     点击 (开始)>设备和打印机>添加设备。

   - (Windows® 8)

     将鼠标移到桌面的右下角。 显示菜单栏时，点击设置>控制面板>硬件和声音>设备和打印机>添加设备。

   - 要将 Windows Vista®、Windows® 7 或 Windows® 8 计算机用作注册器，必须预先在网络中注册。 更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的手册。
   - 如果您将 Windows® 7 或 Windows® 8 用作注册器，则可以在无线配置之后遵循屏幕提示安装打印机驱动程序。 若要安装完整的驱动程序和软件包，使用随机安装光盘上的 Lenovo 安装程序。
10. 选择您的设备，然后点击下一步。
11. 输入设备液晶显示屏上显示的 PIN，然后点击下一步。
12. 选择您的网络，然后点击下一步。
13. 点击关闭。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。 设备将打印一份无线连接状态报告。 如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
(对于带有线网络功能的型号) 如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络安装完成。 若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，请在随机安装光盘的主菜单点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。

对于 Macintosh：

无线网络安装完成。 请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com)下载打印机驱动程序。 以安装操作设备所必需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络
  - 无线网络报告错误代码

转到首页