主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 配置 IP 地址的其他方式 > 使用 ARP 配置 IP 地址

### 使用 ARP 配置 IP 地址

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

即使您不能使用 BRAdmin Light 应用程序，并且您的网络中没有 DHCP 服务器，您也可以使用地址解析协议 (ARP) 命令。 ARP 命令适用于安装有 TCP/IP 协议的 Windows® 系统和 UNIX® 系统。 若要使用 ARP，请输入以下命令：

arp -s ipaddress ethernetaddress

ipaddress

其中，ethernetaddress 为打印服务器的 MAC 地址 (以太网地址)，ipaddress 为打印服务器的 IP 地址。

例如：

Windows® 系统

  Windows® 系统要求在 MAC 地址 (以太网地址) 的每个数字之间使用连字符 (短横) "-"。

  arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

  ping 192.168.1.2

UNIX®/Linux® 系统

  通常情况下，UNIX® 和 Linux 系统要求在 MAC 地址 (以太网地址) 的每个数字之间使用冒号 ":"。

  arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

  ping 192.168.1.2

您必须与打印服务器处于相同的以太网网段才能使用 ARP 命令，即在打印服务器和操作系统之间不能有路由器。

如果有路由器，您可以使用 BOOTP 或其他方式输入 IP 地址。 如果管理员已经使用 BOOTP、DHCP 或 RARP 配置系统分配了 IP 地址，那么您的 Lenovo 打印服务器可以从任何一个 IP 地址分配系统中接收 IP 地址，因此您将不需要使用 ARP 命令。 ARP 命令仅运行一次。 出于安全考虑，已使用 ARP 命令成功配置 Lenovo 打印服务器的 IP 地址时，您将不能使用其再次更改 IP 地址。 打印服务器将忽略任何类似尝试。 若要再次更改 IP 地址，请使用网络基本管理或将打印服务器恢复到出厂默认设置，这将允许您再次使用 ARP 命令。

相关信息
  - 配置 IP 地址的其他方式
  - 使用 DHCP 配置 IP 地址
  - 使用 BOOTP 配置 IP 地址
  - 使用 RARP 配置 IP 地址
  - 将网络设置重置为出厂设置

转到首页