主页 > 扫描 > 扫描前 > 配置网络扫描 (Windows®)

### 配置网络扫描 (Windows®)

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
若要将本设备用作网络扫描仪，则必须为设备配置 TCP/IP 地址。

- 若您安装设备时遵循了针对网络用户的说明，则设备应该已经完成了正确的网络配置。
- 若计算机受防火墙保护而无法进行网络扫描，可能需要配置防火墙设置。 如果您正在使用 Windows® 防火墙并已从随机光盘安装了多功能套装软件，则必要的防火墙设置已完成。

- 进行网络扫描时，每台联网设备最多可以连接 25 个客户端。

1. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows® XP)

     点击开始>控制面板>打印机和其它硬件>扫描仪和照相机。

   - (Windows Vista®)

     点击 (开始)>控制面板>硬件和声音>扫描仪和照相机。

   - (Windows® 7)

     点击 (开始)>所有程序>Lenovo>Lenovo Utilities。

     点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。 点击左侧导航栏中的扫描，然后点击扫描仪和照相机。

   - (Windows® 8)

     点击 (Lenovo Utilities)，然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。 点击左侧导航栏中的扫描，然后点击扫描仪和照相机。

2. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows® XP)

     右击扫描仪设备，然后选择属性。 出现网络扫描仪属性对话框。

   - (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8)

     点击属性按钮。

     (Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8)

     如果显示用户帐户控制屏幕，请执行以下操作：

     - 具有管理员权限的用户： 点击继续或是。
     - 无管理员权限的用户： 输入管理员密码，然后点击确定或是。
3. 点击网络设置选项卡，然后选择合适的连接方式。
   - 通过地址指定您的设备。

     在 IP地址字段中输入设备的 IP 地址，然后点击确定。

   - 通过节点名称指定您的设备。

     在节点名称字段中输入设备的节点名称，或点击浏览搜索设备，然后选择您要使用的设备。 点击确定。

4. 点击“扫描到”按钮选项卡，然后在显示名称（最多15个字符） 字段中输入计算机的名称。 设备的液晶显示屏将显示您输入的名称。 默认设置为您计算机的名称。 可随意输入一个名称。
5. 若要避免接收不想要的文档，请在 Pin号码和再次输入Pin号码字段中输入一个四位数的 PIN。 若要发送数据到受 PIN 保护的计算机，在扫描文档并将其发送至计算机之前，液晶显示屏会提示您输入 PIN。

相关信息
  - 扫描前

转到首页