主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 的一键式方式配置设备的无线网络 > 如何使用 WPS 或 AOSS™ 的一键式方式配置无线网络

### 如何使用 WPS 或 AOSS™ 的一键式方式配置无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

1. 按功能。
2. 按 或 选择[网络]选项，然后按确认。
3. 按 或 选择[无线网络]选项，然后按确认。
4. 按 或 选择[WPS/AOSS]选项，然后按 确认。
5. 显示[无线网络启用？]时，启用无线网络。
   此操作将启动无线安装向导。
6. 液晶显示屏上显示[在无线接入点/路由器上启动WPS/AOSS。]时，按无线接入点/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 按键。 然后，按 确认，本设备将自动开始检测无线接入点/路由器使用的模式 (WPS 或 AOSS™) 并尝试连接到无线网络。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。 设备将打印一份无线连接状态报告。 如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
(对于带有线网络功能的型号) 如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络安装完成。 若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，请在随机安装光盘的主菜单点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。

对于 Macintosh：

无线网络安装完成。 请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com)下载打印机驱动程序。 以安装操作设备所必需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 的一键式方式配置设备的无线网络
  - 无线网络报告错误代码

转到首页