主页 > PC-FAX > PC-FAX (Windows®) > 将传真接收到计算机 (Windows®) > 使用 PC-FAX 接收软件接收传真 (Windows®) > 在计算机上运行 Lenovo PC-FAX 接收软件 (Windows®) > 配置网络 PC-FAX 接收设置 (Windows®)

### 配置网络 PC-FAX 接收设置 (Windows®)

相关型号:M7256WHF

- 若您安装设备时遵循了针对网络用户的说明，则设备应该已经完成了正确的网络配置。

1. 右击计算机任务栏中的 (PC-FAX Rx) 图标，然后选择 PC-Fax接收设置选项。
   出现 PC-Fax接收设置对话框。
2. 点击网络设置按钮。
   出现网络设置对话框。
3. 选择合适的连接方式。
   - 通过地址指定您的机器
       在 IP地址字段中输入设备的 IP 地址。
   - 通过名称指定您的机器
       在节点名称字段中输入设备的节点名称，或点击浏览按钮从列表中选择要使用的 Lenovo 设备。 点击确定。
4. 若要更改要显示在设备液晶显示屏上的计算机名称，在显示计算机名称（最多15个字符）字段中输入新名称。
5. 点击确定。

相关信息
  - 在计算机上运行 Lenovo PC-FAX 接收软件 (Windows®)

转到首页