主页 > 扫描 > 扫描前 > 配置网络扫描 (Macintosh)

### 配置网络扫描 (Macintosh)

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
若要将本设备用作网络扫描仪，则必须为设备配置 TCP/IP 地址。

- 若您安装设备时遵循了针对网络用户的说明，则设备应该已经完成了正确的网络配置。
- 可从设备操作面板设定或更改地址设置。
- 若要从网络上的设备中扫描，必须在设备选择器应用程序中选择联网的设备。

1. 在 Finder (查找程序) 菜单栏中，点击前往>应用程序>Lenovo，然后双击 (ControlCenter) 图标。
   将显示 ControlCenter2 屏幕。
2. 点击机型弹出菜单，然后选择其他...。
   出现设备选择器窗口。
3. 点击 + 按钮。
4. 从可用设备列表中选择设备，然后点击添加。 您还可通过 IP 地址指定设备。 点击 IP 按钮，然后输入 IP 地址。
5. 点击确定。
   - 若要使用设备的[扫描]按钮功能，选中扫描键设置复选框在设备中使用“扫描到”功能注册您的计算机。 输入要在设备液晶显示屏上显示的 Macintosh 名称 (最多 15 个字符)。
   - 若要避免接收到不想要的文档，选中使用 PIN 码保护复选框，然后在 PIN 码和验证字段中输入一个四位数的 PIN。 若要发送数据到受 PIN 保护的计算机，在扫描文档并将其发送至计算机之前，液晶显示屏会提示您输入 PIN。

相关信息
  - 扫描前

转到首页