主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 配置 IP 地址的其他方式 > 使用 BOOTP 配置 IP 地址

### 使用 BOOTP 配置 IP 地址

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

在使用 Bootstrap 协议 (BOOTP) 配置 IP 地址前，必须将设备的引导方式设置为 BOOTP。 若要更改引导方式，请使用设备操作面板上的[网络]菜单、BRAdmin Light 应用程序或远程设置 (M7256WHF)。

BOOTP 可以代替逆向地址解析协议 (RARP)，其优点在于可以配置子网掩码和网关。 若要使用 BOOTP 配置 IP 地址，请确保 BOOTP 已经安装并正在您的主机上运行 (它将在主机的/etc/services 文件中作为实时服务器出现；如需获取更多信息，请输入 man bootpd 或参见您的系统文件)。 BOOTP 一般通过/etc/inetd.conf 文件启动，此时您可能需要删除文件中 bootp 项前的 “#” 才可以启动。 例如，/etc/inetd.conf 文件中典型的 bootp 项为：

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

根据系统，此项可能被称为 "bootps" 而不是 “bootp”。

只需使用编辑器删除 “#”，便可启动 BOOTP (如果没有 “#”，说明 BOOTP 已启动)。 然后，请编辑 BOOTP 配置文件 (一般为/etc/bootptab) 并输入打印服务器的名称、网络类型 (1 代表以太网)、MAC 地址 (以太网地址) 以及 IP 地址、子网掩码和网关。 但是这种操作的格式仍无统一标准，所以您必须参见您的系统文件，以决定如何输入此类信息 (在 bootptab 文件中，许多 UNIX® 系统也有模板例子，您可以将其作为参考)。 一些典型的/etc/bootptab 例子包括： (对于无线网络，下例中的 “BRN” 为 “BRW”。)

BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

和：

BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:

如果在配置文件中未包括任何下载文件名，某些 BOOTP 主机软件将无法响应 BOOTP 的请求。 在这种情况下，在主机中建立一个空文件并在配置文件中指定这个文件的名称和路径。

由于使用 RARP (逆向地址解析协议)，当本设备接通电源时，打印服务器将从 BOOTP 服务器加载自己的 IP 地址。

相关信息
  - 配置 IP 地址的其他方式
  - 使用 ARP 配置 IP 地址

转到首页