主页 > 扫描 > 从计算机扫描 (Windows®) > 使用 ControlCenter4 标准模式进行扫描 (Windows®) > 使用 ControlCenter4 标准模式扫描照片和图像 (Windows®) > 使用 ControlCenter4 标准模式选择文档类型 (Windows®) > 自定义扫描设置 (Windows®)

### 自定义扫描设置 (Windows®)

选择文档类型列表中的自定义可更改高级扫描设置。

- 选择自定义，然后点击自定义设置按钮。
  出现自定义扫描设置对话框。

  可更改以下设置：

  分辨率
    从分辨率下拉列表中选择扫描分辨率。 分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。
  扫描类型
    从一系列扫描颜色深度选项中选择扫描类型。
    - 自动
        用于任何类型的文档。 此模式会自动设定适合文档的颜色深度。
    - 黑白
        用于文本或艺术线条。
    - 灰色（误差扩散）
        用于照片图像或图形。 (误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。 黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)
    - 真灰色
        用于照片图像或图形。 由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。
    - 24位彩色
        用于创建色彩最精确的图像。 此模式使用多达 1680 万种色彩扫描图像，但所需内存最大，且传输时间最长。
  亮度
    向右或向左拖动滑块设定亮度级别，使图像变亮或变暗。 如果扫描的图像太亮，请降低亮度级别后重新扫描文档。 如果扫描的图像太暗，请提高亮度级别后重新扫描文档。 您还可以在相应字段中输入数值来设定亮度级别。
  对比度
    向右或向左拖动滑块可提高或降低对比度级别。 级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。 您还可以在相应字段中输入数值来设定对比度级别。
  连续扫描
    选择此选项可使用平板扫描器或自动进稿器扫描多个页面。 扫描完一页后，可以选择继续扫描，也可以选择结束扫描。 使用这种方法，连续扫描的页数不受自动进稿器的最大纸张容量限制。
  ID 卡扫描

    选中此复选框将身份证的两面扫描到同一页面上。

  高级模式
    点击扫描设置对话框中的高级模式按钮，配置高级设置。
    - 去除背景色
        去除文档的底色，使得扫描的数据更清晰。 有三种设置可供选择： 高、中和低。

        (仅适用于自动、真灰色和 24位彩色选项)

相关信息
  - 使用 ControlCenter4 标准模式选择文档类型 (Windows®)

转到首页