主页 > 词汇 > 认证

### 认证

大多数无线网络会采用某种安全设置。 这些安全设置确定认证 (如何在网络中识别设备) 和加密 (如何在网络上发送数据时将其加密)。 配置 Lenovo 无线设备时如未正确指定这些选项，则将无法连接到无线网络。 因此，在配置这些选项时务必多加注意。

个人无线网络的认证方法
  个人无线网络是一个无需 IEEE 802.1x 支持的小型网络 (例如家用无线网络)。
  - 开放系统

    允许无线设备在未经过任何认证的情况下接入网络。

  - 共享密钥

    所有访问无线网络的设备都共享一个保密预设密钥。 Lenovo 无线设备使用 WEP 密钥作为预设密钥。

  - WPA-PSK/WPA2-PSK

    启用 Wi-Fi Protected Access® 预共享密钥 (WPA-PSK/WPA2-PSK)，它通过使用 WPA-PSK 的 TKIP 或 WPA-PSK 的 AES 以及 WPA2-PSK (WPA-Personal) 将 Lenovo 无线设备与接入点进行连接。

转到首页