主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 打印无线网络报告 > 无线网络报告错误代码

### 无线网络报告错误代码

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF
如果无线网络报告显示连接失败，请检查所打印报告上的错误代码并参见下表中的相应说明：

错误代码 | 问题和建议解决方案
--- | ---
TS-01 | 无线设置未激活，请启用无线设置。 如果本设备连接有网络接口电缆，请拔下网络接口电缆，然后启用本设备的无线设置。
TS-02 | 无法检测到无线接入点/路由器。

1. 执行以下 4 项检查：
   - 确保无线接入点/路由器的电源已打开。
   - 将本设备移至没有障碍或者更加靠近无线接入点/路由器的地方。
   - 配置无线设置时，将本设备暂时放置在无线接入点周围大约一米范围内。
   - 如果您的无线接入点/路由器正在使用 MAC 地址过滤功能，请确认过滤器允许 Lenovo 设备的 MAC 地址。
2. 如果您是手动输入的 SSID 和安全信息 (SSID/认证方法/加密方法/网络密钥)，所输入信息可能不正确。

   请确认 SSID 和安全信息，然后输入正确的信息 (如有需要)。

TS-04 | 本设备不支持选定无线接入点/路由器所使用的认证/加密方法。 对于基础架构模式，请更改无线接入点/路由器所使用的认证/加密方法。 本设备支持以下认证方法：

- WPA-Personal

  TKIP 或 AES

- WPA2-Personal

  AES

- 开放

  WEP 或无 (没有加密)

- 共享密钥

  WEP

如果问题仍未解决，则可能是您输入的 SSID 或网络设置不正确。 确认无线网络设置。

对于 Ad-Hoc 模式，请更改计算机中无线设置的认证和加密方法。 本设备仅支持开放式认证方法，WEP 为可选加密方法。

TS-05 | 安全信息 (SSID/网络密钥) 不正确。 确认 SSID 和网络密钥。 如果您的路由器采用 WEP 加密，请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。 Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
TS-06 | 无线安全信息 (认证方法/加密方法/网络密钥) 不正确。 确认 TS-04 中列出的无线安全信息 (认证方法/加密方法/网络密钥)。如果您的路由器采用 WEP 加密，请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。 Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
TS-07 | 本设备无法检测到已启用 WPS 或 AOSS™ 的无线接入点/路由器。 如果您想使用 WPS 或 AOSS™ 配置无线设置，则必须同时运行本设备和无线接入点/路由器。 确认您的无线接入点/路由器支持 WPS 或 AOSS™，然后重新进行设置。 如果您不确定如何使用 WPS 或 AOSS™ 运行无线接入点/路由器，请参见无线接入点/路由器附带的手册、咨询无线接入点/路由器制造商或咨询您的网络管理员。
TS-08 | 检测到两个或以上已启用 WPS 或 AOSS™ 的无线接入点。

- 确认所在范围内仅有一个无线接入点/路由器已启用 WPS 或 AOSS™ 方法，然后重新进行设置。
- 等待几分钟后再重新进行设置，以避免其他接入点的干扰。

相关信息
  - 打印无线网络报告
  - 如何使用 WPS 或 AOSS™ 的一键式方式配置无线网络
  - 如何使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置无线网络
  - 使用现有的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络
  - 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络
  - 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络
  - 不多址发送 SSID 时配置设备的无线网络

转到首页