主页 > 网络 > 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法 > 不多址发送 SSID 时配置设备的无线网络

### 不多址发送 SSID 时配置设备的无线网络

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

配置设备之前，Lenovo 建议您记录下您的无线网络设置。 在继续配置过程中需要这些信息。

1. 检查并记录当前无线网络设置。

   网络名称 (SSID)

   通信模式 | 认证方法 | 加密模式 | 网络密钥
   --- | --- | --- | ---
   基础架构 | 开放系统 | 无 | -
   WEP |
   共享密钥 | WEP |
   WPA/WPA2-PSK | AES |
   TKIP (TKIP 仅支持 WPA-PSK。) |

   例如：

   网络名称 (SSID)
   HELLO

   通信模式 | 认证方法 | 加密模式 | 网络密钥
   --- | --- | --- | ---
   基础架构 | WPA2-PSK | AES | 12345678

   如果您的路由器采用 WEP 加密，请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。 Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
2. 按功能。
3. 按 或 选择[网络]选项，然后按确认。
4. 按 或 选择[无线网络]选项，然后按确认。
5. 按 或 选择[安装向导]选项，然后按确认。
6. 显示[无线网络启用？]时，启用无线网络。
   此操作将启动无线安装向导。
7. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。 按 或 选择[<新建 SSID>]选项，然后按确认。
8. 输入 SSID 名称，然后按确认。
9. 按 或 选择[基础架构]选项，然后按确认。
10. 按 或 选择所需认证方法，然后按确认。
11. 执行以下操作中的一项：

    - 如果选择了[开放系统]选项，按 或 选择加密类型[无]或[WEP]，然后按确认。

      如果将加密类型选择为[WEP]选项，输入 WEP 密钥，然后按确认。

    - 如果选择了[共享密钥]选项，输入 WEP 密钥，然后按确认。

    - 如果选择了[WPA/WPA2-PSK]选项，按 或 选择加密类型[TKIP + AES]或[AES]，然后按确认。

      输入 WPA 密钥，然后按确认。

    Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
12. 要应用各项设置，选择[是]。 要取消设置，选择[否]。
13. 设备将尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。 设备将打印一份无线连接状态报告。 如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
(对于带有线网络功能的型号) 如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络安装完成。 若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，请在随机安装光盘的主菜单点击安装程序，然后点击安装多功能套装软件。

对于 Macintosh：

无线网络安装完成。 请从 Lenovo 网站 (http://www.lenovo.com)下载打印机驱动程序。 以安装操作设备所必需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 配置 Lenovo 设备无线网络的其他方法
  - 无线网络报告错误代码
  - 通过网络中的无线局域网接入点/路由器连接到计算机 (基础架构模式)

转到首页