General:高级

高级标签使您能够为客户机或服务器的计算机配置高级概要文件信息。

TNS 超时值

输入一个死连接超时值。Net8 定期发送一个探测包来验证客户机-服务器连接是否仍然是活动的。这就确保连接不会由于客户机异常终止而无限期地保持打开状态。如果探测包找到一个死连接或一个不再使用的连接，它将返回一个错误，使服务器进程退出。

- 使用死连接检测功能的限制包括：

- 不允许在继承连接上使用死连接检测。

- 探测数据包虽然很小，但它将产生额外的通信量，可能使网络的性能下降。

- 取决于使用的操作系统，服务器可能需要执行其他处理，以便将连接探测事件与其他发生的事件区分开。这也可能导致网络性能的下降。

| 注：此选项只可在服务器上使用。

客户机注册 ID

为该客户机输入一个唯一的标识符。此标识符与任何连接请求一起被传递到监听程序。

监听程序将此标识符包括在其日志文件中。此标识符可以是长度不超过 128 个字符的任何字符串。

关闭 UNIX 信号处理

选择此选项以配置客户机，使其通过禁用信号处理程序来将子进程清除传递给 UNIX 的 init 进程。

由于客户机应用程序通过 Bequeath 协议在内部衍生一个服务器进程作为子进程，因此客户机应用程序应负责在进程结束时清除该子进程。此服务器进程完成其连接使命后，即成为一个死进程。信号处理程序负责清除这些死进程。

禁用无限制中断

选择此选项禁用段外中断。

如果取消选择此选项，将使 Net8 能够使用由基础协议提供的紧急数据发送或接收“中断”消息。

如果选择此选项，将禁用使用由基础协议提供的紧急数据发送或接收“中断”消息的功能。一旦启用，此功能将应用到此客户机使用的所有协议中。

| 另请参阅： 配置高级概要文件信息