
一、安装步骤 

1、  如果曾经安装过其它手写笔，请先卸载手写笔软件及驱动程序,安装之前请确保Windows/System32目录里没有InputEasyIME.ime文件，如若无法删除，请注销后再删除;
 
2、  将手写识别系统的手写板USB接头插入计算机的USB插槽中;
 
3、  将手写识别系统安装盘插入光驱（CD-ROM），光盘自动启动弹出安装界面，选择程序安装，系统会

     执行安装程序，点击下一步直到完成安装为止;

4、  安装完成之后请重新启动电脑，然后在桌面上选择定位程序并打开（或者在 开始菜单-程序-锐尔手写识别系统-定位程序 下打开），

     按照界面提示分别选择手写区域(玻璃板的手写范围以玻璃为手写区域，电磁板请以黑色方框为手写区域)的左上角、左下角、

     右上角、右下角，设置完成后请点击确认;

5、  打开手写识别系统软件(桌面 或者 开始菜单-程序 里面)，即可使用手写笔或电磁笔书写文字;


二、手写识别系统所要求的配置 

     Pentium III 600MHz以上个人电脑

     至少一个USB接口

     128MB以上内存

     150MB以上可用硬盘空间

     Windows2000/XP/2003/Vista


三、卸载

  如果你想从系统中删除手写识别软件的话，建议您如下操作：

     1、在开始菜单中选择 程序-锐尔手写识别系统-点击卸载 按照弹出窗口的提示直到卸载完毕即可;

     2、在控制面板的“添加或删除程序”中删除手写识别系统的程序文件;
