Single low error
depends_on:MBEDTLS_AES_C
error_strerror:-0x0020:"AES - Invalid key length"

Single high error
depends_on:MBEDTLS_RSA_C
error_strerror:-0x4080:"RSA - Bad input parameters to function"

Low and high error
depends_on:MBEDTLS_AES_C:MBEDTLS_RSA_C
error_strerror:-0x40A0:"RSA - Bad input parameters to function \: AES - Invalid key length"

Non existing high error
error_strerror:-0x8880:"UNKNOWN ERROR CODE (8880)"

Non existing low error
error_strerror:-0x007F:"UNKNOWN ERROR CODE (007F)"

Non existing low and high error
error_strerror:-0x88FF:"UNKNOWN ERROR CODE (8880) \: UNKNOWN ERROR CODE (007F)"

