## 系统需求和部件

本指南包括在网络上安装和配置 AutoCAD® 2002 以便在 Microsoft® Windows ® 98、Windows Millennium Edition、Windows 2000 或 Windows NT® 上使用的必要信息。这些信息供网络管理员参考。

本节内容包括：

- 系统需求
- 网络安装部件

###
系统需求

开始在网络上安装 AutoCAD 前，请确保网络、服务器和客户端工作站达到用于网络安装的所建议的最低需求。关于硬件和软件需求请参见下表。

硬件和软件需求
硬件/软件 | 需求 | 注意
--- | --- | ---
服务器
操作系统 | 使用 Service Pack 5.0（或以上）的 Windows NT® 4.0 工作站版本 Windows 2000 工作站版本 | Autodesk 许可管理器仅支持 Ethernet 网络配置。
网络接口卡 | 与现有的 Ethernet 网络基础构造兼容 | Autodesk 许可管理器支持多个网络接口卡。
通信协议 | TCP/IP | 默认情况下，Autodesk 许可管理器使用 TCP 包类型。用户可以选择性地配置 UDP 包类型。
客户端工作站
操作系统 | 使用 SP 5.0 的 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows Millennium Edition (ME)Windows 2000 | 建议在与 AutoCAD 语言版本相同的操作系统上或英文版操作系统上安装和运行 AutoCAD。Windows 2000 用户必须具有管理员权限才能安装 AutoCAD。如果不指定这些权限可能会导致 AutoCAD 及其第三方应用程序无法正确运行。关于指定用户权限的详细信息，请参见“Windows 2000 帮助”。
处理器 | Pentium 233（至少）Pentium 450 或更高（建议）等价处理器 |
内存 | 32 MB（至少）64 MB（建议） |
视频 | 具有 64k 颜色的 1024 x 768 SVGA（建议） | 要求 Windows 支持的显示适配器。
硬盘 | 交换空间 64 MB 系统文件夹 60 MB（至少）75 MB（建议）共享文件 20 MB |
定点设备 | 鼠标、轨迹球或其他设备 |
CD-ROM | 任何速度（仅用于安装） |
网络接口卡 | 与现有的网络基础构造兼容 | 安装和运行 AutoCAD 网络版的需求。
可选硬件 | 打开 GL 兼容的三维视频卡打印机或绘图仪数字化仪调制解调器或其他访问 Internet 的连接设备 | 随三维图形卡附带的 OpenGL 驱动程序必须满足如下要求：
- 完全支持 OpenGL 或后续版本。
- OpenGL 可安装客户端驱动程序 (ICD)。图形卡必须在其 OpenGL 驱动程序软件中具有 ICD。随某些卡提供的“miniGL”驱动程序无法与 AutoCAD 一起使用。
Web 浏览器 | Microsoft Internet Explorer 5.0 Netscape Navigator 4.5 或更新版本 | Internet Explorer 5.5 与 AutoCAD 一起安装。

###
网络安装部件

用户可以使用以下部件在网络上安装和管理 AutoCAD。

#### “网络安装”向导

“网络安装”向导可引导用户设置 AutoCAD 的网络展开。用户可以配置展开环境，以便由以下方法安装和访问 AutoCAD：

- 用户可以通过网络服务器在工作站上安装 AutoCAD。
- 多位用户可以通过网络服务器访问 AutoCAD。
- 管理员可以在远程客户端工作站上安装 AutoCAD。（用户需要用于管理“推入”安装的实用程序。）

注意 推入安装需要 Autodesk 不支持的第三方软件。

| 请参见

网络配置模型
展开类型
网络安装

#### Autodesk 许可管理器

Autodesk® 许可管理器 (AdLM) 授权客户在网络上运行 AutoCAD。AdLM 还包含为网络管理员提供的具有查询及跟踪功能的工具。使用“网络安装”向导安装 AdLM。

| 请参见

许可管理
配置许可服务器
使用 FLEXlm 配置工具

#### FLEXlm 工具

Autodesk 许可管理器使用 Globetrotter 软件中的 FLEXlm ® 技术来管理网络许可。FLEXlm 提供了有助于简化网络许可管理的管理工具。可以使用 FLEXlm 工具来监视网络许可状态、重置由于系统崩溃所丢失的许可、对许可服务器进行故障排除和随时更新现有的许可文件。

| 请参见

使用 FLEXlm 配置工具
FLEXlm 用户指南（位于 Autodesk 许可管理器\docs 文件夹中并在 AutoCAD 2002 CD 上）

#### 许可配置切换器

使用“许可配置切换器”可允许从展开位置安装 AutoCAD 的工作站使用网络许可或独立许可。例如，在便携式计算机上运行 AutoCAD 网络许可的用户可以使用“许可配置切换器”将许可配置切换为独立配置从而在旅途中工作。当用户返回后，可以切换回网络许可配置。使用“许可配置切换器”，用户在计算机与网络分离时，仍然可以正常工作。

要使用“许可配置切换器”，用户必须具有有效的网络许可和有效的独立许可（当希望计算机与网络分离时仍可使用计算机进行工作）。

注意 “许可配置切换器”仅同 AutoCAD 锁定版本一起工作。

| 请参见

许可管理
使用许可配置切换器
公布 AutoCAD 2002
在“AutoCAD 2002 自定义指南”中的“更改 AutoCAD 设置”

#### SAMreport-Lite

虽然不是 AutoCAD 网络安装的部分，但称为 SAMreport-Lite 的 SAMreport 版本将有助于追踪网络许可使用。使用 SAMreport-Lite，可以监视所有使用 FLEXlm 软件的客户端的使用情况以管理网络许可。

SAMreport-Lite 以多种输出格式（包括 HTML、文本和报告交换格式）生成使用报告。关于 SAMreport-Lite 的功能概览以及安装 SAMreport-Lite 的说明，请参见 SAMreport-Lite 入门指南。入门指南位于 AutoCAD 2002 CD 中的 \Netsetup\support\AdLM\SAMreport-Lite\SAMLite-StartGuide.chm 下。

关于 SAMreport-Lite 的其他信息，以及此功能的更新和更正，请访问 Autodesk Point A 的站点： http://pointa.autodesk.com/gotoPointA.jsp?dest=nlmreport。

版权所有 © 2001 Autodesk Inc.
Autodesk, Inc.
http://www.autodesk.com