　　斐讯K2刷固件软件包是斐讯K2路由器刷固件必备包，斐讯K2路由器近期以来成为了很多用户的关注重点，这个热点关键就在于这款机型本身硬件比较强悍，而且还能够刷入其他厂商固件。至于刷固件的原因，大体是由于用户对原生固件的安全性产生怀疑，而华硕等固件能够提供更好的功能。
　　第一步、刷入breed和ssh
　　1、下载附件
　　2、打开浏览器登录路由器：192.168.2.1
　　3、进入：高级设置->系统设置->备份恢复->浏览->选择下载的tianbaoha_breed_ssh.dat->点击恢复备份等待进度条完成（大约需要2分钟）。
　　4、等路由器重启后使用新的管理密码：tianbaoha登录，登录成功就代表breed和ssh刷好了。
　　5、进入高级设置->系统设置->手动升级->点击此处备份EEPROM。
　　第二步、进不死刷固件（将路由器LAN口连电脑）
　　1、将固件准备好。
　　2、将路由器恢复出厂：断电按着reset键不松手，然后通电5秒松开reset键等1分钟即可恢复到Breed web控制台。
　　3、打开浏览器输入http://192.168.1.1打开Breed Web恢复控制台。
　　4、恢复固件之前最好在Breed Web恢复控制台恢复一下出厂设置，固件类型：Config区（公版），如下图。
　　5、恢复固件方法：固件更新->选中右侧固件->浏览找到固件点击上传即可。