本工程采用《水力学计算工具箱SLX-Tools 2010》进行计算
计算日期：2012-11-7  AM 11:48:35
工程名称：王家寨清淤河段
计算类型：天然河道水面曲线计算
参考资料：(1)《水利水电工程设计计算程序集》(张校正)
          (2)《水力计算手册》(武大，李炜主编，2006)

一、已知参数
河流名称：湘江
河流横断面个数：9
流量（m3/s）：54
起始断面水位（m）：898.3
横断面最多的地形点个数：16

二、计算结果

*********************************************************************
-------第 1 个断面-------
与前一断面间之距离:  L=
河段局部阻力系数:  GG =
    糙    率:        n=
0个地形点的坐标:
 NO         X          Y
