本工程采用《水力学计算工具箱SLX-Tools 2010》进行计算
计算日期：2012-10-18  PM 05:54:40
工程名称：工程1
计算类型：堰流
参考资料：《水力计算手册》(第二版 武大 李炜主编)

一、已知参数
堰流型式——实用堰：WES标准型剖面
堰前水头H=13.00(m)
上游堰高P=5.00(m)
堰顶厚度δ=20.00(m)
下游堰高P2=5.00(m)
下游水深ht=7.00(m)
孔数n= 3 
每孔净宽b=12.00(m)
上游引渠宽B=40.00(m)
设计水头Hd=20.00
墩型：高坝圆形墩头
墩型收缩系数k=0.00
流量系数m=0.52

二、计算结果
迭代次数：1
泄流型式：自由泄流
从堰顶起算的下游水深hs=2.000(m)
淹没系数σs=1.000
侧收缩系数σc=1.000
流量Q=3886.605(m3/s)
