◇支持的转义序列：

标准转义序列表(y表示为cterm可用)：
Character	ASCII Representation	ASCII Value	Escape Sequence 
Newline				NL(LF)	10 or 0x0a	\n	y
Horizontal_tab			HT	9		\t	y
Vertical_tab			VT	11 or 0x0b	\v	
Backspace			BS	8		\b	y
Carriage_return			CR	13 or 0x0d	\r	y
Formfeed			FF	12 or 0x0c	\f	
Alert				BEL	7		\a	y
Backslash			\	92 or 0x5c	\\	y
Question_mark			?	63 or 0x3f	\?	y
Single_quotation_mark		'	39 or 0x27	\'	y
Double_quotation_mark		"	34 or 0x22	\"	y
Octal_number			ooo	—		\ooo	future
Hexadecimal_number		hhh	—		\xhhh	future
Null_character			NUL	0		\0	y

特殊：
\^	输入^字符本身
\%	输入%字符本身
\e	ESC字符,\x1b
\wn	仅批处理时可用，表示等待n个间隔时间

◇控制码
^@, ^A, ..., ^Z, ^a, ..., ^z, ^[, ^\, ^], ^^, ^_
其中
^G=\x07=BEL=\a	表示响铃
^H=\x08=BS=\b	表示退格
^I=\x09=HT=\t	表示制表符
^M=CR=\x0D=\r	表示回车
其它控制码的含义用法可能随站点不同，请参考BBS帮助

◇内部变量
%A Adress	当前站点地址
%P Port		当前站点端口
%U UserName	当前用户名(仅允许了自动登录的情况下可用)
%C Password	当前口令(仅允许了自动登录的情况下可用)
%E End	自动登录时清除所有过滤器，结束脚本的执行；其它情形忽略
%x x为其它字母，批处理时的自定义变量

不支持的转义序列或控制码字面输出

^[=\x1b=\x27=\e=ESC

下面的ASCII码表是按照标准ANSI终端的定义

扩展键的ASCII码
VK_UP:		"^[[A"
VK_DOWN:	"^[[B"
VK_RIGHT:	"^[[C"
VK_LEFT:	"^[[D"

VK_HOME:	"^[[1~"
VK_INSERT:	"^[[2~"
VK_DELETE:	"^[[3~"
VK_END:		"^[[4~"
VK_PRIOR:	"^[[5~"	// KEY_PGUP
VK_NEXT:	"^[[6~"	// KEY_PGDN

#功能键F1-F12
VK_F1		"^[[11~"
VK_F2		"^[[12~"
VK_F3		"^[[13~"
VK_F4		"^[[14~"

VK_F5		"^[[15~"
VK_F6		"^[[17~"
VK_F7		"^[[18~"
VK_F8		"^[[19~"

VK_F9		"^[[20~"
VK_F10		"^[[21~"
VK_F11		"^[[22~"
VK_F12		"^[[23~"
