5. 無線網路設置（適用於 Wi-Fi 列印功能機型）

5.1. 無線網路類型

根據型號，擁有 Wi-Fi 列印功能的列印機型號，支援基礎結構連接模式和 Soft-AP，兩種無 線網路連接類型，通常電腦和印表機之間每次只能有一個連接。

| 基礎結構連接模式 通過接入點與無線設備通信
| Soft-AP 無線電腦與無線設備直接連接

5.1.1. 基礎連接模式配置方法

如果印表機和接入點（或無線路由器）支援 WPS (Wi-Fi Protected Setup ™ ) 則可以在沒有連結電腦的情況下，通過按控制台上的“WI-FI”按鈕，輕鬆配置無線網路設置。

按鈕配置：在印表機控制台上長按“Wi-Fi”按鈕；在啟動 WPS 後的 2 分鐘內按下接入點（或 無線路由器）上的 WPS (PBC) 按鈕；，從而將機器連接到無線網路。

| 注： | • 接入點（或無線路由器）必須支持 Wi-Fi Protected Setup ™（WPS） • 必須在網路電纜拔出的情況下進行 WPS 配置

5.1.1.1. 通過 USB 線連接配置無線網路

使用 USB 線連接印表機和電腦，並在電腦上打開無線網路配置工具。印表機收到 USB 端 口下發的無線配置資訊後，嘗試連接。

5.1.1.1.1. Wi-Fi 配置工具

1. 功能描述

Wi-Fi 配置工具的功能是：使用使用者提供的網路名、加密方式和密碼配置印表機，使印表機連 接到無線網路。

| 注： | • 如果電腦具有無線網卡，使用者可以從電腦搜索的無線網路清單中選擇一個網路名。 • 如果電腦沒有無線網卡，使用者可以選擇手動輸入網路名。 • 使用者還可以通過列印無線網路資訊頁，獲得網路名稱的清單，然後手動輸入網路名。

2. 步驟

1) 檢測無線網卡

Wi-Fi 配置工具利用電腦的無線網卡搜索無線網路。如果電腦沒有無線網卡，“無線網路 清單”頁面會自動勾選“手動輸入網路名”，請直接轉至第 3) 步。

2) 無線網路清單

配置工具啟動後進入該介面，無線網路配置程式搜索到的網路清單介面，提供對無線網路的選擇功能。

• 網路清單出現所搜索到的無線網路名稱等資訊，預設按“網路名”排序。用戶可選擇列表中 的某一項，點擊“下一步”後進入資訊輸入介面。

• “手動輸入網路名”：點擊切換到手動輸入網路名介面。

3) 手動輸入網路名介面

使用者如果勾選了“手動輸入網路名”，就會切換到該介面。

“網路名稱”：輸入列印要連接的網路名，最大長度 32 個字元。

“列印無線網路資訊頁”：列印印表機搜索到的無線網路清單。

4) 資訊輸入介面

資訊輸入介面，提供對無線網路的輸入功能。

“安全模式”：目前分為無、WEP、WPA/WPA2 三種。當為“無”時，則密碼輸入欄隱藏， 即表示所填的 SSID 連接時不需密碼。WEP 的輸入範圍是 1~26 個字元。WPA/WPA2 輸入範 圍是 8~64 個字元。

“顯示密碼”：默認不勾選，勾選後所輸入的密碼直接顯示，不再以星號顯示。

5) 配置介面

網路配置介面，提供對印表機的無線網路配置結果。顯示 PC 發送配置資訊至印表機建立無線 網路連接的進度介面。

若印表機沒有連接電腦，則彈出如下資訊：

若印表機無法使用所提供的無線網路進行配置，則彈出如下資訊：

若印表機可以使用所提供的無線網路進行配置，但 PC 不支援無線網，則彈出資訊：

若印表機可以使用所提供的無線網路進行配置，且 PC 支援無線網路，無線連接成功則彈出如 下資訊：

5.1.2.Soft-AP 配置方法

當無線熱點處於啟動狀態時終端（Station）使用者可以通過搜索熱點搜索到印表機的無線熱點並 與之建立連接。無線熱點預設為開啟狀態且密碼預設為 [12345678]，印表機專屬的 SSID 與密碼可經由列印資訊頁報告取得。

| 特性 | 描述 | 備註
1 | IP 位址 | 默認為 192.168.223.1 |
2 | 子網路遮罩 | 預設子網路遮罩為 255.255.255.0 |
3 | DHCP 服務 | 預設開啟 |
4 | DHCP 服務開始位址 | 預設為 192.168.223.100 |
5 | DHCP 服務結束位址 | 預設為 192.168.223.199 |
6 | 產品名稱 | 預設為 P2500W Series―XXXXXX | 可以在WebPage修改
7 | 產品連接密碼 | 預設為 12345678 | 可以在WebPage修改

5.2. 關閉無線設備

如果要將產品與無線網路斷開連接，您可以關閉產品中的無線設備。

1. 在產品控制台中，長按“Wi-Fi”按鈕 2 秒鐘以上，即可斷開無線網路連接

2. 若需要確認無線設備是否關閉，請長按“取消 / 繼續”按鈕，列印一張配置頁，若配置頁中 產品 IP 位址為 0.0.0.0，則成功斷開無線網路連接。