9. Mantenimiento rutinario

9.1. Limpieza de la impresora

| Nota: | • Use detergentes suaves.

Por favor, limpie la impresora según los siguientes pasos:

1. Apague el interruptor de encendido principal y desenchufe el cable USB.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Use un paño suave para limpiar la parte exterior de la impresora.

P2200P2500 Series | P2600 Series

3. Abra la cubierta superior y extraiga el cartucho de tóner láser.

P2200P2500 Series | P2600 Series

| Nota: | • Cuando retire el cartucho de tóner láser, colóquelo en una bolsa protectora o envuélvalo en papel grueso para evitar que la luz directa dañe el tambor fotosensible.

4. Limpie el interior de la impresora con un paño seco que no deje pelusas y frote suavemente el área sombreada, tal y como se muestra en la siguiente figura.

P2200P2500 Series | P2600 Series

9.2. Mantenimiento del cartucho de tóner láser

9.2.1. Uso y mantenimiento del cartucho de tóner láser

Para conseguir una mejor calidad de impresión, por favor use el cartucho de tóner láser Pantum original.

| Nota: | Al utilizar el cartucho de tóner láser, preste especial atención a los siguientes elementos: • A menos que se vaya a usar inmediatamente, no retire el cartucho de tóner láser del paquete. No intente rellenar el cartucho de tóner láser sin autorización. De lo contrario, el daño que se derive de esta acción no se incluirá en la garantía de la impresora. • Almacene el cartucho de tóner láser en un lugar fresco y seco. • El tóner del interior del cartucho de tóner láser es combustible. Por favor, no coloque el cartucho de tóner láser cerca de ninguna fuente de ignición para evitar provocar un incendio. • Cuando retire o desmonte el cartucho de tóner láser, preste atención para evitar que se produzca una fuga de tóner. En caso de que una fuga de tóner provoque que el tóner entre en contacto con su piel o le salpique en los ojos y en la boca, lávese inmediatamente con agua limpia y acuda a un médico de inmediato si no se siente mejor. • Cuando coloque el cartucho de tóner láser, por favor manténgalo alejado del alcance de los niños.

9.2.2. Vida útil del cartucho de tóner láser

La vida útil del cartucho de tóner láser depende de la cantidad de tóner que requieran los trabajos de impresión.

Cuando el indicador LED de la impresora muestra el estado de la siguiente figura, indica que la vida útil del cartucho de tóner láser ha caducado y debe reemplazarse.

9.2.3. Sustitución del cartucho de tóner láser

| Nota: | Antes de reemplazar el cartucho de tóner láser, preste especial atención a los siguientes elementos: • La superficie del cartucho de tóner láser puede contener tóner. Retírelo con cuidado para evitar que se derrame el tóner. • Coloque el cartucho de tóner láser retirado en un trozo de papel para evitar que el tóner se derrame en un descuido. • Tras retirar la cubierta protectora, instale inmediatamente el cartucho de tóner láser en la impresora para evitar daños en el tambor fotosensible provocados por una exposición demasiado directa a la luz solar o a la luz artificial. • Durante la instalación del cartucho de tóner láser, no toque la superficie del tambor fotosensible para evitar que se produzcan rasguños.

Los pasos de sustitución son los siguientes:

1. Abra la cubierta superior y retire el cartucho de tóner láser vacío siguiendo las guías.

P2200P2500 Series | P2600 Series

2. Abra el paquete de un nuevo cartucho de tóner láser, agarre el cartucho por el mango y agítelo suavemente unas 5 o 6 veces, de forma que el tóner se distribuya uniformemente en el interior del cartucho.

P2200P2500 Series | P2600 Series

3. Retire la cubierta protectora y coloque el cartucho de tóner láser en la impresora siguiendo las guías.

P2200P2500 Series | P2600 Series

P2200P2500 Series | P2600 Series

| Nota: | • Compruebe si el cartucho de tóner láser tiene algún sello antes de instalarlo en la impresora. En ese caso, retire el sello e instale el cartucho.

4. Cierre la cubierta superior correctamente.

P2200P2500 Series | P2600 Series