6. Pantum Mobil Yazdırma

6.1. Pantum Mobil Yazdırma Nedir?

Pantum Mobil Yazdırma, kullanıcıların doğrudan mobil terminalden fotoğrafları, belgeleri ve Web Sayfalarını yazdırmalarını sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Android 2.3 ve üstü mobil işletim sitemlerinde kullanılabilir ve 240 * 320 dpi ya da daha yüksek çözünürlükleri destekler. Mobil aygıtınızı, Wi-Fi erişim noktaları üzerinden yazıcıya bağlar. Ağ ayarlarını yapılandırmak için Pantum Mobil Yazdırma uygulamasını kurmanız yeterlidir. Ardından gayet kullanışlı ve verimli bir şekilde yazdırma için uygun yazıcıları otomatik olarak algılar.

6.2. Pantum Mobil Yazdırma Uygulamasını İndirme

Pantum Mobil Yazdırma uygulamasını indirmek için lütfen resmi Pantum web sitesini www.pantum.com ziyaret edin.

6.3. Desteklenen Mobil İşletim Sistemi

Android OS 2.3 veya daha sonraki sürümler.

6.4. Mobil yazdırma için mobil cihazları kullanma

6.4.1. Yazıcı Erişim Noktası Üzerinden Mobil Yazdırma

6.4.1.1. Android Aygıtlar için

1. Yazıcıyı açın.

2. Mobil cihazınızda Wi-Fi'yi açın ve Pantum yazıcı Wi-Fi erişim noktasına bağlanın (örneğin, Pantum-AP-XXXXXX şeklinde görülebilir).

Aynı anda birden fazla PANTUM Wi-Fi yazıcı varsa, yazıcı erişim noktalarını seçerken, yazıcının "İptal/Devam" düğmesine uzun basıp bilgi sayfası yazdırın, son "Wi-Fi Yapılandırma Bilgisi Sayfasında" "SSID" etkin erişim noktası adını kontrol edin ve ilgili etkin sinyale bağlanın.

| Not: | Andriod sistemi için Pantum mobil yazdırma, geçerli ürün yalnızca txt belgeleri, görüntüler veya web sayfalarını yazdırmayı destekler ancak PDF, Word, Excel, PPT, vb. belgeleri yazdırmayı desteklemez.

3. Artık yazdırmaya hazırsınız, Uygulamayı açın ve ana sayfaya gidin.

4. Yazdırmak için menü seçeneklerinden herhangi birini seçin. Dosyayı seçin, "Baskı Önizleme" öğesine tıklayın.

5. Yazıcı'yı, kopya sayısını ve kağıt boyutunu seçip, "Yazdır" düğmesine tıklayın. Hepsi bu kadar!

| Not: | • Mobil yazdırma Uygulama kurulumu (birkaç seçeneğiniz vardır: QR kodu, Google Play Store, Pantum web sitesi). • Yazıcıdaki QR kodunu tarayın veya www.pantum.com adresine gidin veya Mobil Yazdırma Uygulamasını doğrudan Google Play Store'dan indirip, mobil cihazınıza yükleyin.

6.4.2. Wi-Fi Erişim Noktaları üzerinden Mobil Yazdırma

1. Sürücü kurulumu. CD'yi yerleştirin veya sürücüyü www.pantum.com adresinden indirin ve “Autorun” öğesine tıklayın.

2. Kurulum ana sayfasında, Dil, Yazıcı Serisi ve Kurulum Modu'nu seçip, "Yazıcılar yeni bir ağa bağlandı:" seçeneğini belirtin ve "Kur" düğmesine tıklayın.

3. Yazıcıyı Wi-Fi Erişim Noktasına Yapılandırma. Yazıcınızı bağlamak istediğiniz Wi-Fi erişim noktasını seçin ve "İleri" düğmesine tıklayın.

4.Wi-Fi parolanızı girin ve "İleri" düğmesine tıklayın.

5. Yazıcı kablosuz ağa bağlanana kadar bekleyin ve "Bitti" düğmesine tıklayın.

6. Sürücü, otomatik olarak kullanılabilir yazıcıyı arayacaktır.

7. P2500W yazıcısını seçin ve “İleri” düğmesine tıklayın.

8. Kurulum tamamlanana kadar bekleyin.

9. Pantum yazıcınızı, dizüstü mobil cihazlarınızdan yazdırmak için kullanmaya hazırsınız, cihazınızın yapılandırılmış Wi-Fi erişim noktasına veya Pantum-AP-XXXXXX vb. adlı Wi-Fi erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.

| Not: | • Göstergede herhangi bir yazıcının algılanmadığı belirtiliyorsa, lütfen yazıcıyı Wi-Fi ağına bağlarken kutuda verilen kablo aracılığıyla güce ve dizüstü bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin.