はじめに

Pantum シリーズ製品へようこそ。

Pantum シリーズ製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

あなたの重要な財産を保護するためには、以下の記述をよくお読みください。

著作権/商標について

商標

PANTUM 及び PANTUM 奔图 は、中華人民共和国の Zhuhai Pantum Electronics 社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows server® 及び Windows Vista® は、米国及びその他の国及び地域の Microsoft Corporation 社の登録商標です。

Wi-Fi® および Wi-Fi Protected Setup™ は Wi-Fi Alliance の登録商標です。

本ユーザーガイド内のソフトウェア名の所有権は、付随の使用許諾契約書に基づき、それぞれの所有会社が所有します。参照は説明のみを目的とします。

その他の製品及びブランド名は、それぞれの所有者の登録商標、商標またはサービスマークとなります。参照は説明のみを目的とします。

著作権

本ユーザーガイドの著作権は、Zhuhai Pantum Electronics 社が有します。

Zhuhai Pantum Electronics 社の書面による同意のない、いかなる手段及び形式による、このユーザーガイドの複製、翻訳、改変及び送信を禁じます。

バージョン: V1.0 JA

免責事項

ユーザーによりよく使っていただくために、Zhuhai Pantum Electronics 社は、本ユーザーガイドを改定する権利を有します。本ユーザーガイド内の情報は、予告なく変更されることがあります。

本ユーザーガイドに従わずに生じた損害の責任は、ユーザーが負うものとします。また、製品保全マニュアルまたはサービス義務内でなされる明示の保証を除き、Zhuhai Pantum Electronics 社は、本ユーザー ガイド (組版または単語を含む) に関して明示または黙示的な保証を行いません。

本製品の複製、印刷、走査を使用して、特定の文書や画像を作成することは、地域の法律で禁止されていることがあります。本製品を使用し、特定の文書や画像を作成することの適法性に疑問がある場合は、事前に法律顧問に相談してください。

安全/注意事項

レーザーの安全性について

レーザー光線は人体に有害です。レーザー部品はプリンター内で完全に密閉されているため、レーザー光線が漏れることはありません。レーザー光線を避けるため、プリンターを勝手に分解しないでください。

本プリンターは CFR 基準下の Class 1 レーザー製品の規定に従います。本プリンターはクラス III B レーザーダイオードを使用していますが、レーザー部品内で放射物が発生することはありません。

下記のラベルをプリンター内部のレーザー部品に張り付けております。

安全に関しての警告

ご使用になる前に下記の安全に関しての警告を必ずお読みください。

警告
| 本プリンター内には高電圧電極が使用されています。プリンターを清掃する場合は、電源がオフになっていることを確認してください。 |
| 濡れた手で電源コードのプラグを抜き差しすると、感電することがあります。 |
| フューザーユニットは印刷中や印刷後に熱くなります。フューザーユニット (図内の陰の部分) を触ると、やけどする場合があります。 |
| フューザーユニットには、高温警告ラベルが貼付されています。このラベルを剥がしたり、傷つけたりしないでください。 |
| アースは必ず、電源コードをコンセントにつなぐ前に行って下さい。又、アースを外す場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行って下さい。 プリンターに付属している電源コードをご使用下さい。 |

安全上のご注意

本プリンターを使用する前にお読みください。

1. 取扱説明書の内容を確認して頂きますようお願い申し上げます。

2. 電気機器の操作に関する基本的な原則を把握してください。

3. 機器上や機器に付属のマニュアル内に記されるすべての警告や指示に従ってください。

4. 操作に関する指示が安全に関する情報と矛盾する場合は、操作指示を誤解している場合もあるため、安全に関する情報を参照しなおしてください。操作に関する指示で、本書を確認した後でも解決しない場合は、カスタマーサービス直通電話またはサービス窓口までお問い合わせください。

5. 機器を清掃する前に、電源コンセントから電源コードを抜いてください。液体または噴霧式のクリーニング剤は使用しないでください。

6. 機器の落下による破損を避けるため、必ず安定した平らな場所に機器を設置してください。

7. 機器を放熱器、空調装置、通風管のそばに設置しないでください。

8. 電源コードの上にものを置かないでください。人が電源コードを踏む場所に機器を設置しないでください。

9. 電源コンセントおよび延長コードに過重な電流を流さないでください。性能の低下や火災、感電の原因になることがあります。

10. ペットが電源コードやコンピューター インターフェイス ケーブルを口にくわえないようにご注意ください。

11. 高電圧の機器との接触を避けるため、先のとがったものが機器のスロットに刺さらないように注意してください。火災や感電の原因になる場合があります。機器の上に液体をこぼさないように注意してください。

12. 感電を防ぐため、機器を分解しないでください。修理が必要な場合は、修理専門業者に依頼してください。カバーを開けたり、外したりした場合、感電やその他の潜在的な危険の原因になることがあります。適切でない分解や組立も、使用時の感電の原因になることがあります。

13. 以下の事例が発生した場合は、機器をコンピューターから外し、コンセントから電源コードを抜き、有資格の修理専門業者にご相談ください。

• 機器内に液体がこぼれた場合。

• 機器が雨や水で濡れた場合。

• 機器が落下、あるいはカバーが損傷した場合。

• 機器の性能に重大な変化が見られる場合。

14. 指示内で言及されている制御装置のみを調整してください。その他の制御装置に不適切な調整を行うと、損傷の原因となるだけでなく、修理にかかる時間が長くなります。

15. 感電の危険を避けるため、雷雨の場合は機器を使用しないでください。可能な限り、雷雨の間はコンセントから電源コードを抜いてください。

16. 連続して複数のページを印刷する場合、トレイの表面は非常に熱くなります。熱くなった表面に触れないように注意してください。また、子供が近づかないようにしてください。

17. プリンターと接続された機器の信号線を、屋外へと接続することはできません。

18. 換気の悪い部屋で長時間ご使用になる場合や、大量印刷する場合は、定期的に部屋の換気をしてください。

19. 本製品は、スタンバイ状態でジョブ オーダーを一定時間 (1 分間など) 受けないでいると、自動的に省電力 (スリープ) モードに移行します。省電力モード時では、外部入力電源が接続されていない場合にのみ、消費電力ゼロが実現します。

20. Class 1 装置であるため、本製品の使用時には必ず保護接地線で本製品とコンセントをつないでください。

21. この製品の配送中は、製品の外箱の荷印に従って置いてください。

22. この製品は低電圧機器に分類されます。この製品を指定された電圧範囲以下で使用する際に、印刷内容からトナーが抜け落ちたり、機器の動作が遅くなったりした場合は、製品の注意事項を参照するか、または Pantum コール センターにお問い合わせください。

23. この製品は完成品として販売されています。Pantum コール センターにて必要な部品を購入することができます。お買い上げいただいた製品が内容物一覧と一致しない場合は、Pantum コール センターにお問い合わせください。

24. 温度が 10°C～32.5°C、相対湿度が 20%～80% の場所に製品を設置してください。

25. 安全性の確保のため、一定の連続印刷量を超えると断続印刷に切り替わる事があります。

26. 本ユーザーガイドは適切に保管してください。

規制情報

| このシンボルは、使用済製品を一般廃棄物として廃棄してはならないことを意味しています。電子・電気機器のリサイクルのために定められた指定廃棄場所に製品を廃棄してください。(参照: 電気・電子機器の廃棄 (WEEE) に関する欧州議会及び理事会指令 2002/96/EC) 詳細については、販売者またはサプライヤーにお問い合わせください。
| この製品は、室内でのみご使用いただけます。
| 欧州共同体 (EC) 指令の適合 この製品は、電磁環境両立性及び 一定電圧限界内で使用するために設計された電気装置に関する加盟各国の法律の接近・調和を扱う EC 指令 2004/108/EC 及び 2006/95/EC の保護要件に準拠しています。 本製品の製造者: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. No.3883,Zhuhai Avenue,Zhuhai,Guangdong,China 519060. 指令適合宣言は、権限を付与された代表者からの請求により入手することができます。 この製品は、EN 55022 に規定されたクラス B の制限及び EN 60950 の安全要件を満たしています。
| 有毒物質および危険物の取り扱いにおいて、本プリンターは ROHS 指令 2009/95/EC および改訂指令 2011/65/EU に準拠しています。