5. Trådlösa inställningar (för modeller med Wi-Fi-utskrift)

5.1. Trådlöst nätverk

Modellerna med Wi-Fi-utskrift stödjer två typer av trådlös anslutning, infrastrukturmod och Soft-AP. I allmänhet kan endast en typ av anslutning användas mellan datorn och skrivaren varje gång.

| Infrastrukturmod Skrivaren kommunicerar med den trådlösa enheten via accesspunkten.
| Soft-AP Den trådlösa datorn är direkt ansluten till den trådlösa enheten.

5.1.1. Konfigurering med infrastrukturmod

Om skrivaren och accesspunkten (eller den trådlösa routern) stödjer WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kan det trådlösa nätets inställningar enkelt konfigureras via Wi-Fi-knappen på kontrollpanelen, utan att datorn används.

Konfigurering med knappen: Håll Wi-Fi-knappen på skrivarens kontrollpanel intryckt. Tryck på WPS-knappen (PBC-knappen) på accesspunkten (eller den trådlösa routern) inom två minuter efter det att WPS startar. Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.

| Obs! | • Accesspunkten (eller den trådlösa routern) måste stödja Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). • WPS ska konfigureras med nätverkskabeln utdragen.

5.1.1.1. Anslutning och konfigurering av trådlösa nätverk via USB-kabeln

Använd USB-kabeln för att ansluta skrivaren till datorn och öppna konfigureringsverktyget för det trådlösa nätverket i datorn. Skrivaren försöker att ansluta när den tar emot information om den trådlösa konfigurationen från USB-porten.

5.1.1.1.1. Wi-Fi-konfigureringsverktyg

1. Funktionsbeskrivning

Wi-Fi-konfigureringsverktyget används för att konfigurera skrivaren med SSID, krypteringsmetod och det lösenord som anges av användaren för att ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket.

| Obs! | • Om datorn har ett trådlöst nätverkskort kan du välja SSID från den lista över trådlösa nät som datorn har hittat. • Om datorn inte har något trådlöst nätverkskort kan du välja att ange SSID manuellt. • Du kan också komma åt SSID-listan genom att skriva ut informationssidan över trådlösa nät och sedan ange SSID manuellt.

2. Steg

1) Hitta det trådlösa nätverkskortet

Wi-Fi-konfigureringsverktyget använder datorns trådlösa nätverkskort för att söka efter det trådlösa nätet. Om datorn inte har något trådlöst nätverkskort markeras automatiskt alternativet att manuellt ange SSID i listan över trådlösa nätverk. Hoppa över steg 3 i så fall.

2) Lista över trådlösa nätverk

När konfigureringsverktyget har startat visas listan över de trådlösa nätverk som konfigurationsprogrammet har upptäckt, där du kan välja trådlöst nät.

• Nätverkslistan visar den information som programmet har hittat, t.ex. SSID, som sorteras av SSID. Du kan välja en post i listan och sedan klicka på Nästa för att ange informationsingångsgränssnitt.

• Ange SSID manuellt: Klicka för att växla till menyn Ange SSID manuellt.

3) Menyn Ange SSID manuellt

Den här menyn visas när du kryssar i alternativet Ange SSID manuellt.

Nätverksnamn (SSID): Ange SSID för det nätverk som du vill ansluta till vid utskrift, längd max. 32 tecken.

Skriv ut informationssidan över trådlösa nätverk: Du kan skriva ut listan över trådlösa nätverk som skrivaren har hittat.

4) Menyn Ange information

Menyn Ange information: Här kan du ange det trådlösa nätverket.

Säkert läge: För närvarande finns det tre typer, Inget, WEP och WPA/WPA2. Om Inget väljs är lösenordsfältet dolt, vilket innebär att det inte krävs något lösenord för anslutning av tillgänglig SSID. WEP kan anges med 1–26 tecken och WPA/WPA2 med 8–64 tecken.

Visa lösenord: Som standard är det inte markerat. Om det markeras visas lösenordet i klartext i stället för med asterisker.

5) Konfigurationsmeny

Meny för nätverkskonfiguration: Ger resultaten av det trådlösa nätets konfiguration för skrivaren. Skärmen visar förloppet när datorn skickar konfigurationsmeddelande till skrivaren för att upprätta den trådlösa anslutningen.

Följande meddelande visas om skrivaren inte är ansluten till datorn:

Följande meddelande visas om skrivaren inte lyckas verkställa konfigurationen genom att använda det trådlösa nätet:

Följande meddelande visas om skrivaren kan verkställa konfigurationen genom att använda det trådlösa nätet men datorn inte stödjer det trådlösa nätet:

Följande meddelande visas vid upprättad trådlös anslutning då skrivaren kan verkställa konfigurationen genom att använda det trådlösa nätet och datorn stödjer det trådlösa nätet:

5.1.2. Konfigurering med Soft-AP

När Wi-Fi Hotspot är aktivt kan terminalanvändare (Station) hitta och ansluta skrivarens
Wi-Fi Hotspot genom att söka efter den. Surfpunkten aktiveras som standard och standardlösenordet är "12345678". Specifikt SSID och lösenord för skrivaren finns i rapporten från utskriftsinformationssidan.

| Funktion | Beskrivning | Anmärkning
1 | IP-adress | Standard är 192.168.223.1. |
2 | Delnätsmask | Standard är 255.255.255.0. |
3 | DHCP-tjänst | Standard är aktiverad. |
4 | DHCP-tjänstens startadress | Standard är 192.168.223.100. |
5 | DHCP-tjänstens slutadress | Standard är 192.168.223.199. |
6 | Produktnamn | Standard är P2500W Series-XXXXX | Kan ändras i WebPage.
7 | Anslutningslösenord för skrivaren | Standard är 12345678 | Kan ändras i WebPage.

5.2. Avstängning av trådlös enhet

Om du vill koppla bort skrivaren från det trådlösa nätverket kan du stänga av den trådlösa enheten i skrivaren.

1. Du kan koppla bort det trådlösa nätet genom att hålla Wi-Fi-knappen i skrivarens kontrollpanel intryckt i två sekunder.

2. Håll knappen Avbryt/Fortsätt intryckt för att skriva ut ett exemplar av konfigurationssidan och därigenom verifiera att den trådlösa enheten är avstängd. Det trådlösa nätet är bortkopplat om skrivarens IP-adress på konfigurationssidan är 0.0.0.0.