8. Panneau de commande

8.1. Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande de l'imprimante comprend 2 boutons et 2 voyants LED multicolores, comme illustré ci-dessous. Le schéma de gauche présente le panneau de commande de l'imprimante avec interface USB+Wi-Fi, tandis que celui de droite affiche le panneau de commande de l'imprimante avec interface USB uniquement :

N° de série | Nom
1 | Voyant LED1 multicolore
2 | Voyant LED2 multicolore
3 | Bouton de recherche Wi-Fi
4 | Bouton Annuler/Continuer
5 | Bouton Information

8.1.1. Fonctionnement des boutons du panneau de commande

8.1.1.1. Fonctionnement du bouton de recherche Wi-Fi

Si aucune connexion Wi-Fi n'est présente, appuyez rapidement sur ce bouton pour lancer la connexion Wi-Fi et rechercher un point d'accès Wi-Fi. Arrêtez la recherche si aucun point d'accès n'a été détecté après 2 minutes.

Si aucune connexion Wi-Fi n'est présente, appuyez longuement sur ce bouton pour lancer une connexion WPS. En parallèle, appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil dans les
2 minutes qui suivent. Interrompez la recherche si aucune connexion WPS n'a pu être établie après 2 minutes.

Si une connexion Wi-Fi est présente, mais si aucune impression Wi-Fi n'est lancée, appuyez longuement sur ce bouton pour désactiver la connexion Wi-Fi.

Si une connexion Wi-Fi est présente et si une impression Wi-Fi est lancée, attendez la fin de l'impression. Ensuite, appuyez longuement sur ce bouton pour désactiver la connexion Wi-Fi.

Lors de la connexion à un réseau Wi-Fi ou lors de la recherche WPS, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton pour annuler la connexion ou la recherche.

8.1.1.2. Fonctionnement du bouton Annuler/Continuer

Si l'imprimante est en mode veille, appuyez (ou appuyez longuement) sur ce bouton pour la réactiver.

Appuyez longuement sur ce bouton pendant l'impression pour annuler le travail d'impression en cours.

Lorsque l'imprimante est en mode Prêt, appuyez longuement sur ce bouton pour imprimer une page de test.

8.1.1.3. Fonctionnement du bouton Information

Lorsque l'imprimante est en mode Prêt, appuyez longuement sur ce bouton pour imprimer une page de test.

8.1.2. Fonctionnement des voyants LED du panneau de commande

8.1.2.1. Voyant d'état LED1

Le voyant LED1 indique les états suivants :

N° de série | Voyant d'état LED1 multicolore Papier/Wi-Fi | Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB+Wi-Fi) | Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB)
1 |  | Pas de connexion Wi-Fi, aucune erreur de papier, mode veille Voyant LED1 désactivé | Pas de connexion Wi-Fi, aucune erreur de papier, mode veille Voyant LED1 désactivé
2 |  | Recherche Wi-Fi en cours, aucune indication d'erreur de papier Voyant LED1 vert clignotant lentement | N/A
3 |  | Connexion Wi-Fi en cours..., aucune indication d'erreur de papier Voyant LED1 vert clignotant rapidement | N/A
4 |  | Connexion Wi-Fi établie, aucune erreur de papier Voyant LED1 vert en continu | N/A
5 |  | Erreur : bourrage papier Voyant LED1 rouge en continu | Erreur : bourrage papier Voyant LED1 rouge en continu
6 |  | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation Voyant LED1 rouge clignotant rapidement | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation Voyant LED1 rouge clignotant rapidement

8.1.2.2. Voyant d'état LED2

Le voyant LED2 indique les états suivants :

N° de série | Voyant d'état LED2 multicolore Données/Cartouche | Description de l'état (pour les imprimantes avec interface USB+Wi-Fi et celles avec interface USB uniquement)
1 |  | Démarrage et mise à température de l'imprimante ; réactivation et mise à température de l'imprimante ; mise à température de l'imprimante après ouverture et fermeture de son capot Voyant LED2 vert clignotant lentement
2 |  | L'imprimante est prête. Voyant LED2 vert en continu
3 |  | Veille Voyant LED2 vert activé et clignotant lentement
4 |  | Impression Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement
5 |  | Alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED2 orange activé et clignotant rapidement
6 |  | Erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED2 orange en continu
7 |  | Erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED2 rouge en continu
8 |  | Un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau. Voyant LED2 clignotant rapidement

8.1.2.3. Indication d'état fournie par une combinaison des voyants LED1 et LED2

Vous pouvez consulter la liste des combinaisons indiquées, pour connaître l'état de fonctionnement de l'imprimante. Voici certaines des indications fournies avec les voyants LED1 et LED2 combinés :

N° de série | Statut | Description du statut
Papier/Wi-Fi (LED1 multicolore) | Données/cartouche (LED2 multicolore)
1 |  |  | Bourrage papier, l'imprimante est prête Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
2 |  |  | Bourrage papier lors de l'impression Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 multicolore désactivé
3 |  |  | Bourrage papier, alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
4 |  |  | Bourrage papier, erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED1 rouge en continu, Voyant LED2 désactivé
5 |  |  | Bourrage papier, erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 rouge en continu
6 |  |  | Bourrage papier, un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau. Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement
7 |  |  | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation ; seules les erreurs liées au papier s'affichent. Voyant LED1 rouge clignotant rapidement, Voyant LED2 désactivé
8 |  |  | Manque de papier pour l'impression ou échec de l'alimentation, alerte en cas de faible niveau de toner Voyant LED1 rouge clignotant rapidement, Voyant LED2 désactivé
9 |  |  | Manque de papier lors de l'impression ou échec de l'alimentation, erreur de cartouche (non installée, incompatible, expirée) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 orange en continu
| 10 |  |  | Manque de papier lors de l'impression ou échec de l'alimentation, avec en parallèle, erreur grave de l'imprimante (anomalies des rouleaux chauffants ou du moteur laser, erreur de communication, capot ouvert, etc.) Voyant LED1 désactivé, Voyant LED2 rouge en continu
11 |  |  | Un travail d'impression a été annulé par le biais du panneau en raison d'un manque de papier lors de l'impression ou d'un échec de l'alimentation. Voyant LED1 vert désactivé, Voyant LED2 multicolore avec lumière verte clignotant rapidement