9. Manutenzione ordinaria

9.1. Pulizia della stampante

| Nota: | • utilizzare detergenti delicati.

Pulire la stampante attenendosi alla seguente procedura.

1. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione e il cavo USB.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Aprire il coperchio superiore e rimuovere la cartuccia del toner laser.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Nota: | • alla rimozione della cartuccia del toner laser, collocarla in un sacco protettivo o avvolgerla in carta spessa per evitare che la luce diretta possa danneggiare il tamburo fotosensibile.

4. Pulire l'interno della stampante con un panno asciutto e privo di pelucchi agendo delicatamente sulla zona ombreggiata, come indicato in figura.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

9.2. Manutenzione della cartuccia del toner laser

9.2.1. Uso e manutenzione della cartuccia del toner laser

Per una qualità di stampa ottimale, utilizzare cartucce toner laser originali Pantum.

| Nota: | durante l'utilizzo della cartuccia del toner laser, prestare attenzione a quanto segue. • Non rimuovere la cartuccia toner laser dalla confezione se non si prevede di utilizzarla immediatamente. Non tentare di rigenerare la cartuccia del toner laser senza autorizzazione. In caso contrario, i danni conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stampante. • Conservare la cartuccia del toner laser in un luogo fresco e asciutto. • Il toner contenuto all'interno della cartuccia è infiammabile. Per prevenire incendi, non collocare la cartuccia toner laser vicino ad alcuna fonte di calore. • Nel rimuovere o smontare la cartuccia toner laser, prestare attenzione a eventuali perdite di toner. Qualora si verificasse una fuoriuscita di toner con conseguente contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare subito un medico in caso di malessere. • Durante l'installazione della cartuccia toner laser, tenerla lontana dalla portata dei bambini.

9.2.2. Vita utile della cartuccia toner laser

La durata della cartuccia del toner laser dipende dalla quantità di toner necessario per le stampe.

Quando lo stato dell'indicatore a LED della stampante corrisponde a quello indicato nella figura seguente, significa che la cartuccia del toner laser è scaduta e deve essere sostituita.

9.2.3. Sostituzione della cartuccia toner laser

| Nota: | prima di sostituire la cartuccia del toner laser, prestare attenzione a quanto segue. • La superficie della cartuccia del toner laser potrebbe contenere del toner. Rimuoverlo con cautela per evitare fuoriuscite. • Collocare la cartuccia toner laser rimossa su un foglio di carta per evitare la fuoriuscita accidentale del toner in essa contenuto. • Dopo la rimozione del coperchio di protezione, installare subito la cartuccia toner laser nella stampante per evitare danni al tamburo fotosensibile, dovuti all'eccessiva esposizione diretta alla luce solare o artificiale. • Durante l'installazione della cartuccia toner laser, non toccare la superficie del tamburo fotosensibile per evitare di graffiarlo.

Le operazioni per la sostituzione sono le seguenti.

1. Aprire il coperchio superiore e rimuovere la cartuccia del toner vuota lungo le guide.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

2. Aprire la confezione della nuova cartuccia del toner laser tenendola per la maniglia e agitarla delicatamente per circa 5-6 volte, in modo da distribuire il toner all'interno della cartuccia in maniera uniforme.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

3. Rimuovere la protezione e inserire la cartuccia del toner laser nella stampante lungo le guide.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Nota: | • prima di installare la cartuccia del toner laser nella stampante, verificare che non vi siano eventuali sigilli da rimuovere, eventualmente toglierli, quindi procedere all'installazione.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

4. Chiudere saldamente il coperchio superiore.

P2200/P2500 Series | P2600 Series