2. الورق ووسائط الطباعة

2.1. مواصفات الورق

P2200/P2500 Series P2600 Series | علبة المغذي التلقائي | نوع الوسائط | عادي، ورق رفيع، ورق خاص (transparency، ‏cardstock، ‏label، ‏envelope‏، سميك، وغير ذلك).
حجم الوسائط | A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وFolio وOficio وStatement وJapanese Postcard وMonarch Env وDL Env وC5 ‏وEnv وC6 و‏Env وNo.10 Env وZL وBig 16K وBig 32K و16K و32K وB6وYougata4 وPostcard وYounaga3 وNagagata3 وYougata2ومخصص وغيرها.
وزن الوسائط | من 60 إلى 163 جم/م²
الحد الأقصى لسعة العلبة | 150 صفحة، 80 جم/م²
P2600 Series | علبة المغذي اليدوي | نوع الوسائط | عادي، ورق رفيع، ورق خاص (transparency، ‏cardstock، ‏label، ‏envelope‏، سميك، وغير ذلك).
وزن الوسائط | من 60 إلى 163 جم/م²
الحد الأقصى لسعة العلبة | صفحة واحدة

| ملاحظة: | • يوصى باستخدام الورق القياسي مع الطابعة. • قد يؤثر الاستخدام الموسّع للورق الخاص على مدة خدمة الطابعة. • قد يؤدي استخدام وسائط طباعة لا تتطابق مع الإرشادات الموضحة في دليل المستخدم هذا إلى جودة طباعة سيئة وزيادة تكدس الورق والتلف الشديد للطابعة. • هناك بعض الخصائص التي تعد عوامل هامة تؤثر على أداء الطباعة وجودة المطبوعات كالوزن والتركيب والملمس والرطوبة. • يرجى ملاحظة ما يلي عند تحديد وسائط الطباعة: 1. تأثير الطباعة المطلوب: يجب أن تتطابق وسائط الطباعة المحددة مع متطلبات مهام الطباعة. 2. ملاسة السطح: قد تؤثر ملاسة وسائط الطباعة في دقة الطباعة الناتجة. 3. قد تتطابق بعض وسائط الطباعة مع جميع إرشادات الاستخدام المذكورة هنا، وبالرغم من ذلك قد لا تمنحك النتيجة المطلوبة. قد يرجع ذلك إلى التشغيل غير الصحيح أو درجة الحرارة والرطوبة غير الملائمة أو عوامل أخرى خارجة عن تحكم Pantum. قبل شراء كميات كبيرة من وسائط الطباعة، تأكد من أن وسائط الطباعة تتطابق مع المواصفات المحددة في دليل المستخدم هذا. 4. قد يؤدي استخدام وسائط طباعة لا تتطابق مع هذه المواصفات إلى تلف الطابعة.

2.2. ورق خاص

تدعم هذه الطابعة استخدام ورق خاص للطباعة. ويتضمن الورق الخاص ما يلي: وlabel ‏وenvelope ‏وtransparency وسميكو
وcardstock وغير ذلك.

| ملاحظة: | • عند استخدام الورق الخاص أو وسائط الطباعة، تأكد من تحديد حجم الطباعة المناسبة ونوعها في إعدادات الطابعة للحصول على أفضل تأثير للطباعة. • عند استخدام وسائط خاصة للطباعة، فيوصى بتحميل ورقة واحدة في كل مرة. بالنسبة للفئة P2200/P2500 series، حمل ورقة خاصة واحدة في علبة المغذي التلقائي في كل مرة. بالنسبة للفئة P2600 series، حمل ورقة خاصة واحدة في علبة المغذي اليدوي في كل مرة.

| يرجى ملاحظة المعايير التالية:

أنواع وسائط الطباعة | الممارسات الصحيحة | الممارسات الخاطئة
Label (ملصقات) | استخدام فقط الملصقات التي لا تحتوي ورق تبطين مكشوف. يجب وضع الملصقات بشكل مستو عند استخدامها. استخدام ملصقات لورق كامل فقط. لا يتوفر ضمان على مطابقة جميع الملصقات المتوفرة في السوق مع المتطلبات ذات الصلة. | استخدام الملصقات المجعَّدة أو المنقطة ببروز أو التالفة.
Envelope (مغلفات) | ينبغي تحميل المغلفات بالتساوي. | استخدام الأظرف المجعَّدة أو المحزَّزة أو الملصَقة أو التالفة. استخدام ملصقات ذات مشابك أو أدوات تثبيت أو فتحات أو مزودة ببطانات مطلية. استخدام مغلفات ذاتية اللصق أو أي مواد اصطناعية أخرى.
Transparency (شفاف) | استخدام الورق الشفاف المعتمد للاستخدام في طابعات الليزر فقط. | استخدام وسائط طباعة شفافة غير ملائمة لطابعات الليزر.
سميك، Cardstock (بطاقات) | استخدام الورق الثقيل المعتمد للاستخدام في طابعات الليزر فقط، والذي يطابق مواصفات الوزن لهذه الطابعة. | استخدام الورق الذي يتجاوز وزنه مواصفات الوسائط الموصى بها لهذه الطابعة.

2.3. تحميل الورق

2.3.1. التحميل في علبة المغذي التلقائي

أ) افتح علبة المغذي.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

ب) حرك أدلة المغذي التلقائي لتتناسب مع جانبي الورقة.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

ج) ارفع علبة الإخراج لتتجنب انزلاق الورق وسقوطه.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

د) حمِّل الورق في علبة المغذي التلقائي مع وضع جهة الطباعة لأعلى.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| ملاحظة: | • قبل تحميل الورق، يُرجى بسط الورق المجمّع لتجنب تكدّس الورق أو حدوث خطأ بالتغذية.قم بعد ذلك بتحميل الورق في الدرج بحيث تكون جهة الطباعة لأعلى.

هـ) اضبط حاجز الورق لكي يبقى الورق في مكانه. لضمان تغذية الورق بشكلٍ طبيعي، اضبط حاجز الورق السفلي ① في الفتحة لمنعه من الانزلاق، ثم اضبط الحاجز الأزرق ② ليتناسب مع حجم الورق.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| ملاحظة: | • إذا كان الورق المُحمَّل في علبة المغذي التلقائي يتجاوز 150 ورقة في نفس الوقت، فسيتكدّس الورق أو لن يتم تغذيته. • عند استخدام ورق مطبوع، يرجى وضع الجانب المراد طباعته (الجانب الفارغ) مقابلاً لأعلى. • عند الطبع على ورق بحجم A5، يوصى بتغذية الورق في الاتجاه الأفقي لأن ذلك يساعد في زيادة مدة خدمة عبوة حبر الليزر.

2.3.2. التحميل في علبة المغذي اليدوي

| ملاحظة: | • تدعم منتجات الفئة P2600 series المغذي اليدوي فقط.

أ) افتح علبة المغذي.

ب) حرك أدلة المغذي اليدوي لتتناسب مع جانبي الورقة.

ج) ارفع علبة الإخراج لتتجنب انزلاق الورق وسقوطه.

د) ضع وسائط الطباعة، مثل المغلف أو الورق الشفاف في علبة المغذي اليدوي بالورق بكلتا اليدين حتى يتصل الطرف الأمامي للمغلف أو الورق الشفاف بأسطوانة التصحيح.

| ملاحظة: | • عند تحميل الورق في علبة المغذي اليدوي، سوف تعمل الطابعة تلقائيًا على تمكين وضع المغذي اليدوي. • حمِّل الورق في علبة المغذي اليدوي مع وضع جهة الطباعة لأعلى. عند التحميل، يدخل الجزء العلوي للورقة أولاً في علبة المغذي اليدوي. • تأكد من تحميل الورق أو المغلفات أو الورق الشفاف بشكل مستقيم وفي الموضع الصحيح في علبة المغذي اليدوي. وإلا، فسيؤدي ذلك إلى إنتاج طباعة مائلة (منحرفة عن المكان المطلوب) أو تكدس الورق.

هـ) بعد خروج الصفحة المطبوعة من الطابعة، قم بتحميل ورقة أخرى وفقًا للخطوات المذكورة أعلاه للاستمرار في الطباعة.

تحذير
| يرجى إزالة الورق والأظرف والورق الشفاف بعد الطباعة مباشرةً. قد يؤدي تجمع الورق أو المغلفات إلى تكدس الورق أو تجعده.

2.4. المنطقة غير المطبوعة

تشير الحافة المظللة إلى المنطقة غير المطبوعة.

الاستخدام | حجم الورقة | الهامشان العلوي والسفلي (A) | الهامشان الأيسر والأيمن (B)
طباعة | A4 | 5 مم (0.197 بوصة) | 5 مم (0.197 بوصة)
Letter | 5 مم (0.197 بوصة) | 5 مم (0.197 بوصة)

2.5. إرشادات استخدام الورق

• ستؤدي الورقة أو المخطوطة ذات الملمس الخشن أو المقعرة أو المحدبة أو الملطخة بالزيت أو ذات النعومة الجيدة إلى أداء سيء في الطباعة.

• يرجى التأكد من عدم وجود غبار أو وبر أو غير ذلك على الورق.

• يجب وضع الورقة على سطحٍ مستوٍ وتخزينها في بيئة باردة وجافة.