4. 有線網路設置（適用於有線網路列印功能機型）

您可能需要在印表機上設置某些網路參數，可以從內嵌的 Web 伺服器設置這些參數。

4.1. 設置 IP 位址

印表機 IP 位址可通過 DHCP 功能自動獲取，也可手動設置。

| 自動設置

印表機默認開啟 DHCP 自動設置功能。

1. 將印表機通過網路電纜連線到網路，並完成開機準備。

2. 印表機將自動獲得伺服器分配的 IP 地址。自動獲得的 IP 位址可能要過幾分鐘才能使用。

| 注： | • 如果 DHCP 自動獲取 IP 位址不成功，印表機會自動採用默認的 IP 位址：169.254.xx.xx。 • 鑒於 DHCP 的特性，如果印表機長時間不使用或者更換網路接入點，網路自動分 配給印表機的 IP 位址可能會變化，導致無法連接印表機，建議啟用 DHCP 功能的 同時，將網路自動分配的 IP 位址與印表機 MAC 位址綁定。

| 手動設置

在 Web 流覽器的地址行中鍵入 IP 地址，以打開內嵌的 Web 伺服器。

1. 在巡覽列中點擊“設置”，打開設置頁面；；

2. 選擇“網路設置”-“IPV4 設置”；

3. 依次設置“IP 位元址分配方式（手動）”、“IP 位址”和“子網路遮罩”，其他項為選填；

4. 點擊“應用”，保存設置。

| 注： | • 可以使用內嵌式 Web 伺服器，更改 IP 位址“自動”或“手動”分配方式。

4.2. 安裝印表機到網路

在此設置中，本印表機直接連接到網路，並且可設置為允許網路上的所有電腦直接列印到本 產品。

1. 在打開印表機前，先將網路電纜接入印表機網路埠，以將印表機直接連接到網路。

2. 打開印表機，等待控制台上的狀態指示燈顯示為準備就緒狀態，如下圖所示。

3. 將印表機光碟插入電腦。如果軟體安裝程式未啟動，請流覽光碟上的“setup.exe”檔， 然後按兩下運行該檔。

4. 按照安裝程式說明進行操作。

5. 繼續安裝完成。

| 注： | • 當安裝程式提示選擇印表機時，可從“已搜索到的印表機”中選擇相應的印表機名稱； • 如果“已搜索到的印表機”中沒有顯示印表機名稱，請點擊“刷新”，搜索網路上的印表機產品； • 如果您知道要連接的印表機 IP 位址，可以選擇“指定 IP 位址安裝”輸入 IP 位址 進行安裝。

4.3. 設置網路產品

4.3.1. 查看或更改網路設置

您可以使用內嵌的 Web 伺服器查看或更改 IP 設置。

1. 長按控制台“取消 / 繼續”按鈕列印 DEMO 資訊頁，查看印表機的 IP 位址資訊。空閒狀態下， 長按控制台按鈕（如下圖），可以列印 DEMO 頁。

2. 在 Web 流覽器的位址欄中鍵入 IP 位址，訪問內嵌的 Web 伺服器。

3. 按一下設置選項卡以獲得網路資訊。可根據需要更改設置。

4.3.2. 設置或更改 WEB 伺服器登錄密碼

使用內嵌的 Web 伺服器，設置一個網路密碼或更改現有的密碼。

| 注： | • 產品預設使用者名為“admin”，初始密碼“000000”。

1. 打開內嵌的 Web 伺服器，請先登錄。

2. 按一下“管理員設置”選項卡。

3. 在密碼框和確認密碼框中鍵入新密碼。

4. 在視窗底部，按一下“應用”按鈕以保存設置。

4.3.3. 恢復出廠設置

如果要重置產品的所有參數設置，可以進行恢復出廠設置操作，具體做法是：在產品關閉電源 的狀態下，按住“取消 / 繼續”按鈕，打開產品電源，10 秒後鬆開按鈕，待印表機進入就緒狀 態後完成重置。