11. 產品規格

11.1. P2200/P2500 系列規格

| 注： | • 不同型號不同功能的印表機，規格數值略有差異。數值基於初始資料，有關更多最 新規格資訊，請訪問：www.pantum.com

11.1.1. 規格總述

處理器 | 600MHz
記憶體 | 64MB/128MB/258MB
電源 | 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 6.0A （注意：本產品適用的電源及電壓，請參照印表機背面的銘牌標示。請嚴格按照產品規格電源類型使用。）
通信介面 | Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n
操作環境 | 最佳列印品質 | 10-32 ℃
操作濕度範圍 | 20 to 80% RH
產品尺寸（W*D*H) | 約 337mm*220mm*178mm
重量（不含鐳射碳粉匣） | 約 4.0kg( 不含隨機鐳射碳粉匣 )
控制台 | LED

11.1.2. 列印規格

列印速度 | A4 | 20/22ppm
Letter | 21/23ppm
首頁列印時間 | 7.8s
列印語言 | GDI
最大列印幅面 | Legal (216mm*355.6mm)
耐久性 | 最大列印幅面 | 15000頁
紙張輸入能力 | 標準紙盒 | 150張（80g/m²）
紙張輸出能力 | 面朝下 | 100張（80g/m²）
列印介質 | 介質類型 | 普通紙，薄紙、厚紙，透明膠片 , 卡片紙，標籤紙，信封
介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
介質克重 | 60~163g/m²

11.2. P2600 系列規格

| 注： | • 不同型號不同功能的印表機，規格數值略有差異。數值基於初始資料，有關更多最 新規格資訊，請訪問：www.pantum.com

11.2.1. 規格總述

處理器 | 600MHz
記憶體 | 64MB/128MB
電源 | 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 6.0A （注意：本產品適用的電源及電壓，請參照印表機背面的銘牌標示。請嚴格按照產品規格電源類型使用。）
通信介面 | Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n 100Base-Tx Ethernet;
操作環境 | 最佳列印品質 | 10-32 ℃
操作濕度範圍 | 20%-80% RH
產品尺寸（W*D*H) | 380*261*236mm
重量（不含鐳射碳粉盒） | 約5.3kg ( 不含隨機鐳射碳粉匣 )
控制台 | LED

11.2.2. 列印規格

列印速度 | A4 | 24ppm
Letter | 25ppm
首頁列印時間 | < 8.5s
列印語言 | GDI
最大列印幅面 | Legal (216mm*355.6mm)
耐久性 | 月列印負荷 | 20000頁
紙張輸入能力 | 標準紙盒 | 150張（80g/m²）
多功能紙盒 | 1 張（60~163g/m²）
紙張輸出能力 | 面朝下 | 100張（80g/m²）
列印介質 | 介質類型 | 普通紙，薄紙、厚紙，透明膠片 , 卡片紙，標籤紙，信封
介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
介質克重 | 60~163g/m²