1. 使用本機前

1.1. 裝箱清單

當您打開包裝時，檢查紙箱中是否包括以下部件：

P2200/P2500系列 | P2600系列 | 名稱 | 數量
|  | 印表機 | 1
|  | 雷射碳粉匣 | 1
|  | USB連接線 | 1
|  | 電源線 | 1
|  | 隨機光碟 | 1
|  | 快速安裝指南 | 1
|  | 三包憑證 | 1

| 注： | • 個別地區可能不包含三包憑證。

1.2. 本機組件

| 前視圖

序號 | P2200/P2500系列 | P2600系列
1 | 出紙槽 | 出紙槽
2 | 控制台 | 控制台
3 | 出紙拖盤 | 出紙拖盤
4 | 自動進紙導紙板 | 手動進紙導紙板
5 | 擋紙板 | 自動進紙導紙板
6 | 進紙託盤 | 擋紙板
7 | 自動進紙盤 | 手動進紙盤
8 |  | 自動進紙盤
9 |  | 進紙託盤

| 後視圖

| 注： | • 不同型號不同功能的印表機，後視圖略有不同。

序號 | P2200/P2500系列 | P2600系列
1 | 網路介面 | 網路介面
2 | USB介面 | USB介面
3 | 電源開關 | 電源開關
4 | 電源介面 | 電源介面

1.3. 雷射碳粉匣

| 雷射碳粉匣使用壽命

系列名稱 | P2200/P2500 系列 | P2600 系列
示意圖 |  |
類型 | 平均列印量
標準容量雷射碳粉盒 | 約 1600 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準） | 約 1500 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準）
高容量雷射碳粉盒 | 无 | 約 2300 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準）

| 注： | • 如有型號增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能會因使用類型不同而有所差異。 • 本公司不建議使用 Pantum 原裝耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原裝耗材而導致的任何損壞不在保修範圍之內

1.4. P2200/P2500 系列易加粉雷射碳粉匣

1.4.1. 易加粉雷射碳粉匣結構

序號 | 名稱
1 | 廢粉口
2 | 加粉口
3 | 廢粉倉
4 | 粉倉

1.4.2. 易加粉雷射碳粉匣灌粉步驟

步驟 | 示意圖 | 說明
1 |  | 把雷射碳粉匣加粉口向下，豎立上下搖動5-6 次。
2 |  | 打開廢粉口蓋子。
3 |  | 倒出廢粉倉中的廢粉。
4 |  | 蓋上廢粉口蓋子。
5 |  | 打開加粉口蓋子。
6 |  | 把瓶裝碳粉口對準加粉口。
7 |  | 把碳粉倒入粉倉。
8 |  | 蓋上加粉口蓋子。
9 |  | 完成加粉。