8. Kontrol Paneli

8.1. P2200/P2500 Series Kontrol Paneli Genel Görünümü

Yazıcı kontrol paneli düzeninde, aşağıda gösterildiği gibi 2 düğme ve 2 çok renkli LED gösterge bulunmaktadır. Soldaki şemada, USB+Wi-Fi arabirimine sahip yazıcının kontrol paneli gösterilirken, sağdakinde ise yalnızca USB arabirimine sahip yazıcının kontrol paneli gösterilir:

Seri No. | Ad
1 | Çok renkli LED1 gösterge
2 | Çok renkli LED2 gösterge
3 | Wi-Fi arama düğmesi
4 | İptal/Devam düğmesi
5 | Bilgi düğmesi

8.1.1. Kontrol Panelindeki Düğmelerin İşlevleri

8.1.1.1. Wi-Fi Arama Düğmesinin Çalışma İşlevi

Wi-Fi bağlantısı yoksa, Wi-Fi bağlantısını başlatmak için bu düğmeye kısa bir süre basın ve Wi-Fi Erişim Noktası arayın; 2 dakika içinde Erişim Noktası (AP) bulunamazsa aramayı durdurun.

Herhangi bir Wi-Fi bağlantısı yoksa, WPS bağlantısını başlatmak için bu düğmeye basılı tutun ve aynı anda 2 dakika içinde kablosuz yönlendiricideki WPS düğmesine basın; 2 dakika içinde Wi-Fi bağlantısı kurulamazsa WPS bağlantısını durdurun.

Wi-Fi yazdırma görevi yokken Wi-Fi bağlantısı varsa, Wi-Fi bağlantısını kesmek için bu düğmeye basılı tutun.

Wi-Fi bağlantısı ve Wi-Fi yazdırma görevi varsa, iş tamamlanana kadar bekleyin ve ardından Wi-Fi bağlantısını kesmek için bu düğmeye basılı tutun.

Wi-Fi bağlantısı veya WPS arama sırasında, bağlantıyı veya aramayı iptal etmek için bu düğmeye uzun süre basın.

8.1.1.2. İptal/Devam Düğmesinin Çalışma İşlevi

Yazıcı uyku modundayken bu düğmeye basılarak veya basılı tutularak yazıcı uyandırılabilir.

Yazdırma sırasında bu düğmenin basılı tutulması, geçerli yazdırma görevini iptal edebilir.

Yazıcı hazır moddayken bu düğmeye basılı tutularak test sayfası yazdırılabilir.

8.1.1.3. Bilgi Düğmesinin Çalışma İşlevi

Yazıcı hazır moddayken bu düğmeye basılı tutularak test sayfası yazdırılabilir.

8.1.2. Kontrol Panelindeki LED Göstergelerin İşlevi

8.1.2.1. LED1 Durum Göstergesi

LED1 durum göstergesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

Seri No. | Kağıt/Wi-Fi Çok Renkli LED1 Durum Göstergesi | Durum Açıklaması (USB+Wi-Fi arabirimine sahip yazıcılar için) | Durum Açıklaması (USB arabirimine sahip yazıcılar için)
1 |  | Wi-Fi bağlantısı yok, kağıt yok hatası, uyku modu LED1 kapalı | Wi-Fi bağlantısı yok, kağıt yok hatası, uyku modu LED1 kapalı
2 |  | Wi-Fi aranıyor, kağıt hatası göstergesi yok Yavaş yanıp sönen yeşil ışıklı LED1 | Yok
3 |  | Wi-Fi'ye bağlanılıyor..., kağıt hatası göstergesi yok Hızlı yanıp sönen yeşil ışıklı LED1 | Yok
4 |  | Başarılı Wi-Fi bağlantısı, kağıt hatası yok Sürekli yeşil yanan LED1 | Yok
5 |  | Kağıt Sıkışma Hatası Sürekli kırmızı yanan LED1 | Kağıt Sıkışma Hatası Sürekli kırmızı yanan LED1
6 |  | Yazdırma sırasında kağıdın tükenmesi veya besleme hatası Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1 | Yazdırma sırasında kağıdın tükenmesi veya besleme hatası Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1

8.1.2.2. LED2 Durum Göstergesi

LED2 durum göstergesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

Seri No. | Veri/Kartuş Çok Renkli LED2 Durum Göstergesi | Durum Açıklaması (USB+Wi-Fi arabirimine ve yalnızca USB arabirimine sahip yazıcılar için)
1 |  | Yazıcıyı başlatma ve ısıtma, yazıcıyı uyandırma ve ısıtma ve kapağını açıp kapatarak yazıcıyı ısıtma. Yavaş yanıp sönen yeşil ışıklı LED2
2 |  | Yazıcı hazır Sürekli yeşil yanan LED2
3 |  | Uyku Yavaş yanıp sönen yeşil ışıklı LED2
4 |  | Yazdırılıyor Hızlı yanıp sönen yeşil ışıklı çok renkli LED2
5 |  | Toner düşük uyarısı Yavaş yanıp sönen sarı ışıklı LED2
6 |  | Kartuş hatası (takılı değil, eşleşmiyor, süresi dolmuş) Sürekli sarı yanan LED2
7 |  | Ciddi yazıcı hatası (ısıtma silindiri anormallikleri, lazer motor anormallikleri, iletişim hatası, açık kapak, vs.) Sürekli kırmızı yanan LED2
8 |  | Panel üzerinden bir görev iptal edilir Hızlı yanıp sönen ışıklı LED2

8.1.2.3. LED1 ve LED2 Birleşim Durumu Göstergesi

Yazıcının çalışma durumuyla ilgili bilgi için gösterge birleşimi listesine başvurabilirsiniz. LED1 ve LED2 birleşik göstergelerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Seri No. | Durum | Durum Açıklaması
Kağıt/Wi-Fi (Çok Renkli LED1) | Veri/Kartuş (Çok Renkli LED2 Durum Göstergesi)
1 |  |  | Kağıt sıkışması, yazıcı hazır Sürekli kırmızı yanan LED1, LED2 kapalı
2 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt sıkışması Sürekli kırmızı yanan LED1, çok renkli LED2 kapalı
3 |  |  | Kağıt sıkışması, toner düşük uyarısı Sürekli kırmızı yanan LED1, LED2 kapalı
4 |  |  | Kağıt sıkışması, kartuş hatası (takılı değil, eşleşmiyor, süresi dolmuş) Sürekli kırmızı yanan LED1, LED2 kapalı
5 |  |  | Kağıt sıkışması, ciddi yazıcı hatası (ısıtma silindiri anormallikleri, lazer motor anormallikleri, iletişim hatası, açık kapak, vs.) LED1 kapalı, sürekli kırmızı yanan LED2
6 |  |  | Kağıt sıkışması, panel üzerinden bir görev iptal edilir LED 1 kapalı, hızlı yanıp sönen yeşil ışıklı LED2
7 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme hatası, yalnızca kağıt hatalarını gösterir Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1, LED2 kapalı
8 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme hatası, toner düşük uyarısı Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1, LED2 kapalı
9 |  |  | Yazdırma sırasında kağıdın yetmemesi veya besleme arızası, kartuş hatası (takılı değil, uyumsuz, süresi dolmuş) LED1 kapalı, sürekli sarı yanan LED2
10 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme hatası ve ciddi yazıcı hatası (ısıtma silindiri anormallikleri, lazer motor anormallileri, iletişim hatası, açık kapak, vs.) LED1 kapalı, sürekli kırmızı yanan LED2
11 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme arızası nedeniyle bir görev panel üzerinden iptal ediliyor Kapalı yeşil ışıklı LED1, hızlı yanıp sönen yeşil ışıklık LED2