5. Trådløse innstillinger (for modeller med Wi-Fi-utskrift)

5.1. Trådløs nettverkstype

Basert på modellene vil de med Wi-Fi-utskrift støtte to slags trådløs forbindelse, Infrastrukturmodus og Soft-AP. Vanligvis kan kun en forbindelsestype brukes mellom datamaskinen og skriveren hver gang.

| Infrastrukturmodus Skriveren kommuniserer med den trådløse enheten gjennom tilgangspunktet.
| Soft-AP Den trådløse datamaskinen er direkte tilkoblet den trådløse enheten.

5.1.1. Konfigurasjon med infrastrukturmodus

Hvis skriveren og tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™), trådløse nettverksinnstillinger kan enkelt konfigureres gjennom Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet, uten å måtte bruke datamaskinen.

Konfigurere med knappen: trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på kontrollpanelet til skriveren; trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) innen to minutter fra WPS er startet; skriveren er tilknyttet det trådløse nettverket.

| merk: | • Tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) må støtte Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) • WPS må konfigureres med nettverkskabelen frakoblet

5.1.1.1. Koble til og konfigurere trådløst nettverk igjennom USB-kabelen

Bruk USB-kabelen for å koble skriveren til datamaskinen og start konfigurasjonsverktøyet for trådløst nettverk på datamaskinen. Skriveren vil forsøke å få forbindelse når den mottar den trådløse konfigurasjonsinformasjonen fra USB-porten.

5.1.1.1.1. Wi-Fi-konfigurasjonsverktøy

1. Funksjonsbeskrivelse

Wi-Fi-konfigurasjonsverktøyet brukes for å konfigurere skriveren med SSID, krypteringsmetoden og passordet angitt av brukeren for å koble skriveren til det trådløse nettverket.

| merk: | • Hvis PC-en har et trådløst nettverkskort, kan du velge en SSID fra listen over trådløse nettverk oppdaget av PC-en. • Hvis PC-en ikke har et trådløst nettverkskort, kan du velge å angi SSID manuelt. • Du kan også få SSID-listen ved å skrive ut informasjonssiden for trådløse nettverk og deretter angi SSID manuelt.

2. Trinn

1) Finne det trådløse nettverkskortet

Wi-Fi-konfigurasjonsverktøyet bruker det trådløse nettverkskortet på datamaskinen for å søke etter det trådløse nettverket. Når datamaskinen ikke har et trådløst nettverkskort vil alternativet for å legge til SSID manuelt markeres automatisk på siden for liste over trådløse nettverk. Gå til trinn 3 i dette tilfellet.

2) Liste over trådløse nettverk

Etter at du starter konfigurasjonsverktøyet vises skjermbildet med nettverkslisten som ble oppdaget av det trådløse nettverkskonfigurasjonsprogrammet, her kan du velge det trådløse nettverket.

• Nettverkslisten viser informasjonen som ble funnet av programmet, f.eks. SSID, som sorteres etter SSID. Brukere kan velge et element i listen og så klikke på Neste for å angi grensesnittet for informasjonsinngang.

• Angi SSID manuelt: klikk for å gå til skjermbildet for manuell angivelse av SSID.

3) Skjermbildet for manuell angivelse av SSID

Dette skjermbildet vises når brukeren markerer alternativet for Angi SSID manuelt.

SSID: angi service set identifier til nettverket som du vil koble til i løpet av utskriften, med en maksimallengde på 32 tegn.

Skriv ut informasjonsside for trådløst nettverk: lar deg skrive ut den trådløse nettverkslisten som ble funnet av skriveren.

4) Skjermbilde for informasjonsangivelse

Skjermbilde for informasjonsangivelse: lar deg angi det trådløse nettverket.

Sikkermodus: det finnes for øyeblikket tre tilgjengelige typer, de er Ingen, WEP, og WPA/WPA2. Når den er Ingen vil passordfeltet være skjult, det betyr at det ikke behøves noen passord for tilkobling av den angitte SSID. Området for WEP-angivelse er 1~26 tegn, og det til WPA/WPA2 er 8~64 tegn.

Vis passord: det er ikke markert som standard, når det er markert vil det angitte passordet vises i stedet for stjerner.

5) Konfigurasjonsskjermbilde

Skjermbildet for nettverkskonfigurasjon: angir de trådløse nettverkskonfigurasjonsresultatene for skriveren. Skjermbildet viser fremgangen til at PC-en sender konfigurasjonsmeldinger til skriveren for å konfigurere en trådløs forbindelse.

Følgende melding vil vises hvis skriveren ikke er tilkoblet PC-en:

Følgende melding vil vises hvis skriveren ikke kan bruke konfigurasjonen ved å bruke det angitte trådløse nettverket:

Følgende melding vil vises hvis skriveren kan bruke konfigurasjonen ved å bruke det angitte trådløse nettverket, men PC-en ikke støtter det trådløse nettverket:

Følgende melding vil vises for vellykket trådløs forbindelse når skriveren kan bruke konfigurasjonen ved å bruke det angitte trådløse nettverket og PC-en støtter det trådløse nettverket:

5.1.2. Konfigurasjon med Soft-AP

Når Wi-Fi Hotspot er aktive kan brukere av terminal (stasjon) finne og koble til skriverens
Wi-Fi Hotspot ved å søke etter den. Wi-Fi-sone er aktivert som standard, og standardpassordet er 12345678. SSID og passord for skriveren finnes i rapporten Print Information Page.

| Funksjon | Beskrivelse | Kommentar
1 | IP-adresse | 192.168.223.1 som standard |
2 | Nettverksmaske | 255.255.255.0 som standard |
3 | DHCP-tjeneste | Aktivert som standard |
4 | DHCP-tjeneste startadresse | 192.168.223.100 som standard |
5 | DHCP-tjeneste sluttadresse | 192.168.223.199 som standard |
6 | Produktnavn | Standardinnstillingen er P2500W Series-XXXXX | Kan endres i nettside
7 | Tilkoblingspassord for produktet | Standardinnstillingen er 12345678. | Kan endres i nettside

5.2. Slå av den trådløse enheten

Hvis du vil frakoble skriveren fra det trådløse nettverket, kan du slå av den trådløse enheten på skriveren.

1. Du kan frakoble det trådløse nettverket ved å trykke på Wi-Fi-knappen på skriverens kontrollpanel i over to sekunder.

2. For å bekrefte at den trådløse enheten er slått av trykker du og holder inne Avbryt/fortsett-knappen for å skrive ut en kopi av konfigurasjonssiden. Det trådløse nettverket er vellykket frakoblet hvis skriverens IP-adresse på konfigurasjonssiden er 0.0.0.0